{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-M / ARXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM25M2V1B / ARXM25N2V1B9","ATXM25M2V1B / ARXM25N5V1B9","ATXM35M2V1B / ARXM35N5V1B9","ATXM35M2V1B / ARXM35N2V1B9","ATXM50M2V1B / ARXM50N2V1B9"]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","1.3","1.3","1.4","","1.70"]
["","Μέγ.","","kW","3.2","3.2","4.0","","5.30"]
["","Ονομ.","","kW","2.5","2.5","3.4","","5.00"]
["Ονομαστική απόδοση","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","285","285","415"]
["","EER","","","4.39","4.39","4.09","","3.45"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.04","","3.79"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A","A","A","","A"]
["","","Θέρμανση","","A","A","A","","A"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","2.80","2.80","4.00","","5.80"]
["","Ελάχ.","","kW","1.30","1.30","1.40","","1.70"]
["","Μέγ.","","kW","4.70","4.70","5.20","","6.50"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","","(1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]
["","","","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["Outdoor unit","","","","","","","ARXM35N2V1B9"]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","","","","1.4"]
["","Ονομ.","","kW","","","","3.4"]
["","Μέγ.","","kW","","","","4.0"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","kW","","","","1.40"]
["","Ονομ.","","kW","","","","4.00"]
["","Μέγ.","","kW","","","","5.20"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","","","","4.09"]
["","COP","","","","","","4.04"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","","","","415"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","","","","A"]
["","","Θέρμανση","","","","","A"]
["Ψύξη χώρου","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","A+++"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","","","","3.40"]
["","SEER","","","","","","8.50"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","","140"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","A+++"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","","","","2.50"]
["","SCOP/A","","","","","","5.10"]
["","Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10°","","kW","","","","2.35"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","","686"]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","","A+++ ~ D"]