{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CTXM-R / 3MXM-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / 3MXM40A2V1B8","CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / 3MXM40A2V1B8"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","4.00","4.00"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","4.60","4.60"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","5.18","5.18"]
["","COP","","","5.17","5.17"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","386","386"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A","A"]
["","","Θέρμανση","","A","A"]
["Ψύξη χώρου","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A+++","A+++"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","4.00","4.00"]
["","SEER","","","8.55","8.55"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","164","164"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A++","A++"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","4.90","4.90"]
["","SCOP/A","","","4.65","4.65"]
["","Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10°","","kW","4.00","4.00"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","1,475","1,475"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]