{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CYQM-DK-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CYQM100DK80CBN","CYQM100DK80CSN","CYQM150DK80CBN","CYQM150DK80CSN","CYQM200DK100CBN","CYQM200DK100CSN","CYQM250DK140CBN","CYQM250DK140CSN"]
["Πλάτος θύρας","Μέγ.","","m","1.0","1.0","1.5","1.5","2.0","2.0","2.5","2.5"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Τύπος","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","Πλάτος","χιλ.","1,000","1,000","1,500","1,500","2,000","2,000","2,500","2,500"]
["","","Βάθος","χιλ.","821","821","821","821","821","821","821","821"]
["","","Ύψος","χιλ.","270","270","270","270","270","270","270","270"]
["Casing","Material","","","Ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο","Ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο","Ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο","Ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο","Ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο","Ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο","Ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο","Ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο"]
["","Colour","","","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006"]
["Βάρος","Μονάδα","","kg","68","68","88","88","111","111","136","136"]
["Ύψος θύρας","Μέγ.","","m","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","χιλ.","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Αέριο","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","χιλ.","16.0","16.0","16.0","16.0","16.0","16.0","19.0","19.0"]
["Ισχύς εισόδου","Μόνο ανεμιστήρας","Ονομ.","kW","0.37","0.37","0.56","0.56","0.75","0.75","0.94","0.94"]
["Απαιτούμενο διάκενο ψευδοροφής >","χιλ.","","","420","420","420","420","420","420","420","420"]
["Power supply","Συχνότητα","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Επίπεδο εγκατάστασης Β: πρότυπη ρύθμιση, ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες (διατίθεται μόνο ένα επίπεδο εγκατάστασης)","(1) - Επίπεδο εγκατάστασης Β: πρότυπη ρύθμιση, ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες (διατίθεται μόνο ένα επίπεδο εγκατάστασης)","(1) - Επίπεδο εγκατάστασης Β: πρότυπη ρύθμιση, ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες (διατίθεται μόνο ένα επίπεδο εγκατάστασης)","(1) - Επίπεδο εγκατάστασης Β: πρότυπη ρύθμιση, ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες (διατίθεται μόνο ένα επίπεδο εγκατάστασης)","(1) - Επίπεδο εγκατάστασης Β: πρότυπη ρύθμιση, ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες (διατίθεται μόνο ένα επίπεδο εγκατάστασης)","(1) - Επίπεδο εγκατάστασης Β: πρότυπη ρύθμιση, ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες (διατίθεται μόνο ένα επίπεδο εγκατάστασης)","(1) - Επίπεδο εγκατάστασης Β: πρότυπη ρύθμιση, ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες (διατίθεται μόνο ένα επίπεδο εγκατάστασης)","(1) - Επίπεδο εγκατάστασης Β: πρότυπη ρύθμιση, ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες (διατίθεται μόνο ένα επίπεδο εγκατάστασης)"]
["","","","","(2) - Ευνοϊκές συνθήκες: καλυμμένος εμπορικός πεζόδρομος ή είσοδος με περιστρεφόμενη θύρα","(2) - Ευνοϊκές συνθήκες: καλυμμένος εμπορικός πεζόδρομος ή είσοδος με περιστρεφόμενη θύρα","(2) - Ευνοϊκές συνθήκες: καλυμμένος εμπορικός πεζόδρομος ή είσοδος με περιστρεφόμενη θύρα","(2) - Ευνοϊκές συνθήκες: καλυμμένος εμπορικός πεζόδρομος ή είσοδος με περιστρεφόμενη θύρα","(2) - Ευνοϊκές συνθήκες: καλυμμένος εμπορικός πεζόδρομος ή είσοδος με περιστρεφόμενη θύρα","(2) - Ευνοϊκές συνθήκες: καλυμμένος εμπορικός πεζόδρομος ή είσοδος με περιστρεφόμενη θύρα","(2) - Ευνοϊκές συνθήκες: καλυμμένος εμπορικός πεζόδρομος ή είσοδος με περιστρεφόμενη θύρα","(2) - Ευνοϊκές συνθήκες: καλυμμένος εμπορικός πεζόδρομος ή είσοδος με περιστρεφόμενη θύρα"]
["","","","","(3) - Κανονικές συνθήκες: λίγος απευθείας άνεμος, χωρίς αντίθετες ανοιχτές πόρτες, κτίρινο μόνο με ισόγειο","(3) - Κανονικές συνθήκες: λίγος απευθείας άνεμος, χωρίς αντίθετες ανοιχτές πόρτες, κτίρινο μόνο με ισόγειο","(3) - Κανονικές συνθήκες: λίγος απευθείας άνεμος, χωρίς αντίθετες ανοιχτές πόρτες, κτίρινο μόνο με ισόγειο","(3) - Κανονικές συνθήκες: λίγος απευθείας άνεμος, χωρίς αντίθετες ανοιχτές πόρτες, κτίρινο μόνο με ισόγειο","(3) - Κανονικές συνθήκες: λίγος απευθείας άνεμος, χωρίς αντίθετες ανοιχτές πόρτες, κτίρινο μόνο με ισόγειο","(3) - Κανονικές συνθήκες: λίγος απευθείας άνεμος, χωρίς αντίθετες ανοιχτές πόρτες, κτίρινο μόνο με ισόγειο","(3) - Κανονικές συνθήκες: λίγος απευθείας άνεμος, χωρίς αντίθετες ανοιχτές πόρτες, κτίρινο μόνο με ισόγειο","(3) - Κανονικές συνθήκες: λίγος απευθείας άνεμος, χωρίς αντίθετες ανοιχτές πόρτες, κτίρινο μόνο με ισόγειο"]
["","","","","(4) - Μη ευνοϊκές συνθήκες: θέση σε μια γωνία ή τετράγωνο, πολλαπλά πατώματα και/ή ανοικτό κλιμακοστάσιο","(4) - Μη ευνοϊκές συνθήκες: θέση σε μια γωνία ή τετράγωνο, πολλαπλά πατώματα και/ή ανοικτό κλιμακοστάσιο","(4) - Μη ευνοϊκές συνθήκες: θέση σε μια γωνία ή τετράγωνο, πολλαπλά πατώματα και/ή ανοικτό κλιμακοστάσιο","(4) - Μη ευνοϊκές συνθήκες: θέση σε μια γωνία ή τετράγωνο, πολλαπλά πατώματα και/ή ανοικτό κλιμακοστάσιο","(4) - Μη ευνοϊκές συνθήκες: θέση σε μια γωνία ή τετράγωνο, πολλαπλά πατώματα και/ή ανοικτό κλιμακοστάσιο","(4) - Μη ευνοϊκές συνθήκες: θέση σε μια γωνία ή τετράγωνο, πολλαπλά πατώματα και/ή ανοικτό κλιμακοστάσιο","(4) - Μη ευνοϊκές συνθήκες: θέση σε μια γωνία ή τετράγωνο, πολλαπλά πατώματα και/ή ανοικτό κλιμακοστάσιο","(4) - Μη ευνοϊκές συνθήκες: θέση σε μια γωνία ή τετράγωνο, πολλαπλά πατώματα και/ή ανοικτό κλιμακοστάσιο"]
["","","","","(5) - Στάθμη ηχητικής πίεσης (στα 3m)","(5) - Στάθμη ηχητικής πίεσης (στα 3m)","(5) - Στάθμη ηχητικής πίεσης (στα 3m)","(5) - Στάθμη ηχητικής πίεσης (στα 3m)","(5) - Στάθμη ηχητικής πίεσης (στα 3m)","(5) - Στάθμη ηχητικής πίεσης (στα 3m)","(5) - Στάθμη ηχητικής πίεσης (στα 3m)","(5) - Στάθμη ηχητικής πίεσης (στα 3m)"]
["","","","","(6) - Οι σωληνώσεις και οι ηλεκτρικές συνδέσεις βρίσκονται στο επάνω μέρος της μονάδας","(6) - Οι σωληνώσεις και οι ηλεκτρικές συνδέσεις βρίσκονται στο επάνω μέρος της μονάδας","(6) - Οι σωληνώσεις και οι ηλεκτρικές συνδέσεις βρίσκονται στο επάνω μέρος της μονάδας","(6) - Οι σωληνώσεις και οι ηλεκτρικές συνδέσεις βρίσκονται στο επάνω μέρος της μονάδας","(6) - Οι σωληνώσεις και οι ηλεκτρικές συνδέσεις βρίσκονται στο επάνω μέρος της μονάδας","(6) - Οι σωληνώσεις και οι ηλεκτρικές συνδέσεις βρίσκονται στο επάνω μέρος της μονάδας","(6) - Οι σωληνώσεις και οι ηλεκτρικές συνδέσεις βρίσκονται στο επάνω μέρος της μονάδας","(6) - Οι σωληνώσεις και οι ηλεκτρικές συνδέσεις βρίσκονται στο επάνω μέρος της μονάδας"]
["","","","","(7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]