{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ05CAV3","EDLQ07CAV3"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Ισχύς εισόδου","Θέρμανση","","Ονομ.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.02"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","χιλ.","735","735"]
["","","","Πλάτος","χιλ.","1090","1090"]
["","","","Βάθος","χιλ.","350","350"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","76","80"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","Θέρμανση","Υψ.","m³/min","45.0","47.0"]
["Εύρος λειτουργίας","Θέρμανση","Πλευρά νερού","Ελάχ.","°C","15","15"]
["","","","Μέγ.","°C","55.0","55.0"]
["","Ζεστό νερό χρήσης","Περιβάλλοντος","Ελάχ.","°CDB","-25.0","-25.0"]
["","","","Μέγ.","°CDB","35.0","35.0"]
["","","Πλευρά νερού","Ελάχ.","°C","25","25"]
["","","","Μέγ.","°C","80","80"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","61","62"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","48","49"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Φορτίο","","","kg","1.3","1.45"]
["","Φορτίο","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Θέρμανση χώρου","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C","Γενικά","SCOP","","3.2","3.2"]
["","","","Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου","","A++","A++"]
["","Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C","Γενικά","SCOP","","4.39","4.14"]
["","","","Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου","","A++","A++"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Όνομα","","","","V3","V3"]
["","Φάση","","","","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50"]
["","Τάση","","","V","230","230"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )","(2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )"]
["","","","","","(3) - Χαμηλώστε εάν έχει εγκατασταθεί εφεδρικός θερμαντήρας.; Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφεδρικός θερμαντήρας, η λειτουργία αντλίας θερμότητας αρχίζει στους 10°C","(3) - Χαμηλώστε εάν έχει εγκατασταθεί εφεδρικός θερμαντήρας.; Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφεδρικός θερμαντήρας, η λειτουργία αντλίας θερμότητας αρχίζει στους 10°C"]
["","","","","","(4) - Εύρος λειτουργίας οικιακού ζεστού νερού (εξωτερική μονάδα): αύξηση εύρους μέσω ενισχυτικού θερμαντήρα υποστήριξης. Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας.","(4) - Εύρος λειτουργίας οικιακού ζεστού νερού (εξωτερική μονάδα): αύξηση εύρους μέσω ενισχυτικού θερμαντήρα υποστήριξης. Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας."]
["","","","","","(5) -                                             >                      Μόνο 50°C BSH, χωρίς αντλία θερμότητας                    ","(5) -                                             >                      Μόνο 50°C BSH, χωρίς αντλία θερμότητας                    "]
["","","","","","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες.","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες."]
["","","","","","(7) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).","(7) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης)."]
["","","","","","(8) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής","(8) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής"]
["","","","","","(9) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή Daikin Altherma με έλεγχο inverter πάντα <= μέγ. ρεύμα λειτουργίας","(9) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή Daikin Altherma με έλεγχο inverter πάντα <= μέγ. ρεύμα λειτουργίας"]