{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH04CB3V","EHBH08CB9W","EHBH08CB3V","EHBH11CB3V","EHBH11CB9W","EHBH16CB3V","EHBH16CB9W"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","Λευκό","Λευκό","Λευκό","Λευκό","Λευκό","Λευκό","Λευκό"]
["","Υλικό","","","","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","890","890","890","890","890","890","890"]
["","","","Πλάτος","mm","480","480","480","480","480","480","480"]
["","","","Βάθος","mm","344","344","344","344","344","344","344"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","41.0","45.0","43.0","43.0","44.0","44.0","45.0"]
["PED","Κατηγορία","","","","ΑΕ. 3§3, Βλ. σημείωση 1","Κατηγορία Ι, Βλ. σημείωση 1","Κατηγορία Ι, Βλ. σημείωση 1","ΑΕ. 3§3, Βλ. σημείωση 1","ΑΕ. 3§3, Βλ. σημείωση 1","ΑΕ. 3§3, Βλ. σημείωση 1","ΑΕ. 3§3, Βλ. σημείωση 1"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ονομ.","","","dBA","40.0","40.0","40.0 (4)","41.0 (4)","41.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ονομ.","","","dBA","26.0","26.0","26.0 (5)","27.0 (5)","27.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Εύρος λειτουργίας","Θέρμανση","Πλευρά νερού","Ελάχ.","°C","15","15","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Μέγ.","°C","55.0","55.0","55.0","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Όνομα","","","","Βλ. σημείωση 11","Βλ. σημείωση 11","Βλ. σημείωση 11","Βλ. σημείωση 11","Βλ. σημείωση 11","Βλ. σημείωση 11","Βλ. σημείωση 11"]
["Ηλεκτρικός θερμαντήρας","Τροφοδοσία ισχύος","","Όνομα","","3V3","9W","3V3","3V3","9W","3V3","9W"]
["","","","Φάση","","1~","Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ή στο σχέδιο 4D093592","1~","1~","Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ή στο σχέδιο 4D093592","1~","Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ή στο σχέδιο 4D093592"]
["","","","Συχνότητα","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Τάση","V","230","","230","230","","230"]
["Συνδέσεις καλωδιώσεων","Για σύνδεση με διασύνδεση χρήστη","","Ποσότητα","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","","","Παρατήρηση","","075 mm² έως 125 mm² (μέγ. μήκος 500m)","075 mm² έως 125 mm² (μέγ. μήκος 500m)","075 mm² έως 125 mm² (μέγ. μήκος 500m)","075 mm² έως 125 mm² (μέγ. μήκος 500m)","075 mm² έως 125 mm² (μέγ. μήκος 500m)","075 mm² έως 125 mm² (μέγ. μήκος 500m)","075 mm² έως 125 mm² (μέγ. μήκος 500m)"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).","(1) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).","(1) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).","(1) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).","(1) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).","(1) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).","(1) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης)."]
["","","","","","(2) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής","(2) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής","(2) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής","(2) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής","(2) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής","(2) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής","(2) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής"]
["","","","","","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται σε ανηχ. θάλ. σε απόσταση 1m από τη μον. Σχετ. τιμή, ανάλ. με την απόσταση και το ακουστ. περιβάλλον. Η στάθμη ηχ. πίεσης αναφέρεται ως μέγ. δυνατή τιμή στο εσωτ. του εύρους λειτ. της μονάδας.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται σε ανηχ. θάλ. σε απόσταση 1m από τη μον. Σχετ. τιμή, ανάλ. με την απόσταση και το ακουστ. περιβάλλον. Η στάθμη ηχ. πίεσης αναφέρεται ως μέγ. δυνατή τιμή στο εσωτ. του εύρους λειτ. της μονάδας.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται σε ανηχ. θάλ. σε απόσταση 1m από τη μον. Σχετ. τιμή, ανάλ. με την απόσταση και το ακουστ. περιβάλλον. Η στάθμη ηχ. πίεσης αναφέρεται ως μέγ. δυνατή τιμή στο εσωτ. του εύρους λειτ. της μονάδας.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται σε ανηχ. θάλ. σε απόσταση 1m από τη μον. Σχετ. τιμή, ανάλ. με την απόσταση και το ακουστ. περιβάλλον. Η στάθμη ηχ. πίεσης αναφέρεται ως μέγ. δυνατή τιμή στο εσωτ. του εύρους λειτ. της μονάδας.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται σε ανηχ. θάλ. σε απόσταση 1m από τη μον. Σχετ. τιμή, ανάλ. με την απόσταση και το ακουστ. περιβάλλον. Η στάθμη ηχ. πίεσης αναφέρεται ως μέγ. δυνατή τιμή στο εσωτ. του εύρους λειτ. της μονάδας.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται σε ανηχ. θάλ. σε απόσταση 1m από τη μον. Σχετ. τιμή, ανάλ. με την απόσταση και το ακουστ. περιβάλλον. Η στάθμη ηχ. πίεσης αναφέρεται ως μέγ. δυνατή τιμή στο εσωτ. του εύρους λειτ. της μονάδας.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται σε ανηχ. θάλ. σε απόσταση 1m από τη μον. Σχετ. τιμή, ανάλ. με την απόσταση και το ακουστ. περιβάλλον. Η στάθμη ηχ. πίεσης αναφέρεται ως μέγ. δυνατή τιμή στο εσωτ. του εύρους λειτ. της μονάδας."]
["","","","","","(5) - 15℃-25°C: Μόνο BUH όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(5) - 15℃-25°C: Μόνο BUH όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(5) - 15℃-25°C: Μόνο BUH όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(5) - 15℃-25°C: Μόνο BUH όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(5) - 15℃-25°C: Μόνο BUH όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(5) - 15℃-25°C: Μόνο BUH όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(5) - 15℃-25°C: Μόνο BUH όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία"]
["","","","","","(6) -                                             >                      Μόνο 50°C BSH, χωρίς αντλία θερμότητας                    ","(6) -                                             >                      Μόνο 50°C BSH, χωρίς αντλία θερμότητας                    ","(6) -                                             >                      Μόνο 50°C BSH, χωρίς αντλία θερμότητας                    ","(6) - Ανατρέξτε στο εύρος λειτουργίας για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των μοντέλων *RHQ* και *RLQ*","(6) - Ανατρέξτε στο εύρος λειτουργίας για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των μοντέλων *RHQ* και *RLQ*","(6) - Ανατρέξτε στο εύρος λειτουργίας για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των μοντέλων *RHQ* και *RLQ*","(6) - Ανατρέξτε στο εύρος λειτουργίας για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των μοντέλων *RHQ* και *RLQ*"]
["","","","","","","","","(7) -                                             >                      Μόνο 50°C BSH, χωρίς αντλία θερμότητας                    ","(7) -                                             >                      Μόνο 50°C BSH, χωρίς αντλία θερμότητας                    ","(7) -                                             >                      Μόνο 50°C BSH, χωρίς αντλία θερμότητας                    ","(7) -                                             >                      Μόνο 50°C BSH, χωρίς αντλία θερμότητας                    "]