{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":12,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVH04S18CB3V","EHVH08S18CB3V","EHVH08S26CB9W","EHVH11S26CB9W","EHVH11S18CB3V","EHVH16S26CB9W","EHVH16S18CB3V"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ονομ.","","","dBA","","28.0 (7)"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ονομ.","","","dBA","","42.0 (6)"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","","600"]
["","","","Βάθος","mm","","728"]
["","","","Ύψος","mm","","1,732"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","","","Λαμαρίνα με επικάλυψη"]
["","Χρώμα","","","","","Λευκό"]
["PED","Κατηγορία","","","","","Κατηγορία Ι, Βλ. σημείωση 1"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","","117"]
["Συνδέσεις καλωδιώσεων","Για σύνδεση με διασύνδεση χρήστη","","Παρατήρηση","","","0,75 mm² έως 1,25 mm² (μέγ. μήκος 500m)"]
["","","","Ποσότητα","","","2"]
["Power supply","Όνομα","","","","","Βλ. σημείωση 14"]
["Ηλεκτρικός θερμαντήρας","Τροφοδοσία ισχύος","","Συχνότητα","Hz","","50"]
["","","","Τάση","V","","230"]
["","","","Όνομα","","","3V3"]
["","","","Φάση","","","1~"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).","(1) - κατηγορία μονάδας PED: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC","(1) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).","(1) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).","(1) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).","(1) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).","(1) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης)."]
["","","","","","(2) - Με βάση dT 45 K","(2) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).","(2) - Με βάση dT 45 K","(2) - Με βάση dT 45 K","(2) - Με βάση dT 45 K","(2) - Με βάση dT 45 K","(2) - Με βάση dT 45 K"]
["","","","","","(3) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής","(3) - Με βάση dT 45 K","(3) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής","(3) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής","(3) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής","(3) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής","(3) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής"]
["","","","","","(4) - Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό.","(4) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής","(4) - Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό.","(4) - Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό.","(4) - Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό.","(4) - Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό.","(4) - Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό.","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται σε ανηχοϊκό θάλαμο σε απόσταση 1m από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται σε ανηχοϊκό θάλαμο σε απόσταση 1m από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται σε ανηχοϊκό θάλαμο σε απόσταση 1m από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται σε ανηχοϊκό θάλαμο σε απόσταση 1m από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται σε ανηχοϊκό θάλαμο σε απόσταση 1m από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον","(6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται σε ανηχοϊκό θάλαμο σε απόσταση 1m από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον"]
["","","","","","(7) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(7) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται σε ανηχοϊκό θάλαμο σε απόσταση 1m από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον","(7) - 15℃-25°C: Μόνο BUH όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(7) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(7) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(7) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(7) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία"]
["","","","","","(8) - Για εξωτερικές μονάδες *RLQ* Μόνο >55°C BUH, χωρίς λειτουργία αντλίας θερμότητας","(8) - 15℃-25°C: Μόνο BUH, όχι λειτουργία ψύξης - θέρμανσης  = κατά τη θέση σε λειτουργία","(8) - Για εξωτερικές μονάδες *RLQ* Μόνο >55°C BUH, χωρίς λειτουργία αντλίας θερμότητας","(8) - Ανατρέξτε στο εύρος λειτουργίας για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των μοντέλων *RHQ* και *RLQ*","(8) - Ανατρέξτε στο εύρος λειτουργίας για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των μοντέλων *RHQ* και *RLQ*","(8) - Ανατρέξτε στο εύρος λειτουργίας για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των μοντέλων *RHQ* και *RLQ*","(8) - Ανατρέξτε στο εύρος λειτουργίας για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των μοντέλων *RHQ* και *RLQ*"]
["","","","","","","(9) - Χαμηλώστε εάν έχει εγκατασταθεί εφεδρικός θερμαντήρας.; Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφεδρικός θερμαντήρας, η λειτουργία αντλίας θερμότητας αρχίζει στους 10°C","","(9) - Για εξωτερικές μονάδες *RLQ* Μόνο >55°C BUH, χωρίς λειτουργία αντλίας θερμότητας","(9) - Για εξωτερικές μονάδες *RLQ* Μόνο >55°C BUH, χωρίς λειτουργία αντλίας θερμότητας","(9) - Για εξωτερικές μονάδες *RLQ* Μόνο >55°C BUH, χωρίς λειτουργία αντλίας θερμότητας","(9) - Για εξωτερικές μονάδες *RLQ* Μόνο >55°C BUH, χωρίς λειτουργία αντλίας θερμότητας"]
["","","","","","","(10) - Ανατρέξτε στο εύρος λειτουργίας για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των μοντέλων *RHQ* και *RLQ*","","(10) - Για εξωτερικές μονάδες *RHQ*  Μόνο >50°C BUH, χωρίς λειτουργία αντλίας θερμότητας","(10) - Για εξωτερικές μονάδες *RHQ*  Μόνο >50°C BUH, χωρίς λειτουργία αντλίας θερμότητας","(10) - Για εξωτερικές μονάδες *RHQ*  Μόνο >50°C BUH, χωρίς λειτουργία αντλίας θερμότητας","(10) - Για εξωτερικές μονάδες *RHQ*  Μόνο >50°C BUH, χωρίς λειτουργία αντλίας θερμότητας"]
["","","","","","","(11) - Για εξωτερικές μονάδες *RLQ* > Μόνο 55°C BUH, χωρίς λειτουργία αντλίας θερμότητας"]
["","","","","","","(12) - Οι αποδόσεις μονάδας αναφέρονται σε ιδανικές συνθήκες λειτουργίας με δυνατότητα αναπαραγωγής σε περιβάλλον εργαστηριακών ελέγχων σε συμφωνία με αναγνωρισμένα πρότυπα της βιομηχανίας (ήτοι ΕΝ14511)"]
["","","","","","","(13) - Για εξωτερικές μονάδες *RHQ* > Μόνο 50°C BUH, χωρίς λειτουργία αντλίας θερμότητας"]
["","","","","","","(14) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος του κιβωτίου hydro είναι μόνο για τον εφεδρικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών και η αντλία του υδρο-κιβωτίου παρέχονται μέσω της εξωτερικής μονάδας."]
["","","","","","","(15) - Επιλέξτε τη διάμ. και τον τύπο σύμφωνα με τους εθν. και τοπ. κανον."]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","Λευκό","","Λευκό","Λευκό","Λευκό","Λευκό","Λευκό"]
["","Υλικό","","","","Λαμαρίνα με επικάλυψη","","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ.","mm","1732","","","1732","1732","1732","1732"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ.","mm","600","","","600","600","600","600"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ.","mm","728","","","728","728","728","728"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","116","","127","126","117","128","118"]
["PED","Κατηγορία","","","","ΑΕ. 3§3, Βλ. σημείωση 1","","Κατηγορία Ι, Βλ. σημείωση 1","ΑΕ. 3§3, Βλ. σημείωση 1","ΑΕ. 3§3, Βλ. σημείωση 1","ΑΕ. 3§3, Βλ. σημείωση 1","ΑΕ. 3§3, Βλ. σημείωση 1"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ονομ.","","","dBA","42.0 (6)","","42.0 (6)","42.0 (6)","42.0 (6)","44.0 (6)","44.0 (6)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ονομ.","","","dBA","28.0 (7)","","28.0 (7)","28.0 (7)","28.0 (7)","30.0 (7)","30.0 (7)"]
["Εύρος λειτουργίας","Θέρμανση","Πλευρά νερού","Ελάχ.","°C","15 (8)","","15 (8)","15 (8)","15 (8)","15 (8)","15 (8)"]
["","","","Μέγ.","°C","55.0","","55.0","55.0 (10)","55.0 (10)","55.0 (10)","55.0 (10)"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Όνομα","","","","Βλ. σημείωση 14","","Βλ. σημείωση 14","Βλ. σημείωση 14","Βλ. σημείωση 14","Βλ. σημείωση 14","Βλ. σημείωση 14"]
["Ηλεκτρικός θερμαντήρας","Τροφοδοσία ισχύος","","Όνομα","","3V3","","9W","9W","3V3","9W","3V3"]
["","","","Φάση","","1~","","Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ή στο σχέδιο 4D093592","Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ή στο σχέδιο 4D093592","1~","Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ή στο σχέδιο 4D093592","1~"]
["","","","Συχνότητα","Hz","50","","50","50","50","50","50"]
["","","","Τάση","V","230","","","","230","","230"]
["Συνδέσεις καλωδιώσεων","Για σύνδεση με διασύνδεση χρήστη","","Ποσότητα","","2","","2","2","2","2","2"]
["","","","Παρατήρηση","","0,75 mm² έως 1,25 mm² (μέγ. μήκος 500m)","","075 mm² έως 125 mm² (μέγ. μήκος 500m)","0,75 mm² έως 1,25 mm² (μέγ. μήκος 500m)","0,75 mm² έως 1,25 mm² (μέγ. μήκος 500m)","0,75 mm² έως 1,25 mm² (μέγ. μήκος 500m)","0,75 mm² έως 1,25 mm² (μέγ. μήκος 500m)"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","","","1732"]
["","","","Πλάτος","mm","","","600"]
["","","","Βάθος","mm","","","728"]