{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHBRD-ADY17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHBRD011ADY17","EKHBRD014ADY17","EKHBRD016ADY17"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","Γκρι μεταλλικό","Γκρι μεταλλικό","Γκρι μεταλλικό"]
["","Υλικό","","","","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ.","mm","705","705","705"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ.","mm","600","600","600"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ.","mm","695","695","695"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","147","147","147"]
["PED","Κατηγορία","","","","Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC","Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC","Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Φορτίο","","","kg","2.60","2.60","2.60"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ονομ.","","","dBA","59.0 (3)","60.0 (3)","60.0 (3)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ονομ.","","","dBA","43.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)","45.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)","46.0 (5) (4), 46.0 (5) (4), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)"]
["Εύρος λειτουργίας","Θέρμανση","Πλευρά νερού","Ελάχ.","°C","25","25","25"]
["","","","Μέγ.","°C","80.0","80.0","80.0"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Όνομα","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Φάση","","","","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Ρεύμα","Συνιστώμενες ασφάλειες","","","A","16","16","16"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ονομαστική ταχύτητα παροχής νερού για Dt: 10℃","(1) - Ονομαστική ταχύτητα παροχής νερού για Dt: 10℃","(1) - Ονομαστική ταχύτητα παροχής νερού για Dt: 10℃"]
["","","","","","(2) - Μέγιστη ταχύτητα παροχής νερού για Dt: 5℃","(2) - Μέγιστη ταχύτητα παροχής νερού για Dt: 5℃","(2) - Μέγιστη ταχύτητα παροχής νερού για Dt: 5℃"]
["","","","","","(3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε συμφωνία με το ISO3744. Η στάθμη ηχητικής ισχύος υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής πίεσης.","(3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε συμφωνία με το ISO3744. Η στάθμη ηχητικής ισχύος υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής πίεσης.","(3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε συμφωνία με το ISO3744. Η στάθμη ηχητικής ισχύος υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής πίεσης."]
["","","","","","(4) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος 7°CDB/6°CWB","(4) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος 7°CDB/6°CWB","(4) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","(5) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος 7°CDB/6°CWB","(5) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος 7°CDB/6°CWB","(5) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","(6) - Το επίπεδο θορύβου ισχύει σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου επειδή μετριέται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η μετρημένη τιμή σε πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης θα είναι υψηλότερη λόγω του θορύβου περιβάλλοντος και των ηχητικών αντανακλάσεων.","(6) - Το επίπεδο θορύβου ισχύει σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου επειδή μετριέται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η μετρημένη τιμή σε πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης θα είναι υψηλότερη λόγω του θορύβου περιβάλλοντος και των ηχητικών αντανακλάσεων.","(6) - Το επίπεδο θορύβου ισχύει σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου επειδή μετριέται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η μετρημένη τιμή σε πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης θα είναι υψηλότερη λόγω του θορύβου περιβάλλοντος και των ηχητικών αντανακλάσεων."]
["","","","","","(7) - EW = θερμοκρασία εισερχόμενου νερού - LW = θερμοκρασία εξερχόμενου νερού","(7) - EW = θερμοκρασία εισερχόμενου νερού - LW = θερμοκρασία εξερχόμενου νερού","(7) - EW = θερμοκρασία εισερχόμενου νερού - LW = θερμοκρασία εξερχόμενου νερού"]
["","","","","","(8) - Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος, εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5°C~30°C","(8) - Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος, εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5°C~30°C","(8) - Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος, εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5°C~30°C"]
["","","","","","(9) - Για λεπτομέρειες δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας TW Σε συνδυασμό EKHBRD*AC* + EMRQ* δείτε το εύρος λειτουργίας EMRQ* ! -> -15°C","(9) - Για λεπτομέρειες δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας TW Σε συνδυασμό EKHBRD*AC* + EMRQ* δείτε το εύρος λειτουργίας EMRQ* ! -> -15°C","(9) - Για λεπτομέρειες δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας TW Σε συνδυασμό EKHBRD*AC* + EMRQ* δείτε το εύρος λειτουργίας EMRQ* ! -> -15°C"]