{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPGA011-016DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPGA11DAV37","EPGA14DAV37","EPGA16DAV37"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","48.0 (2)","49.0 (2)"]
["","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","55.0 (3)","55.0 (3)"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","64.0 (1)","64.0 (1)"]
["","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","68.0 (1)","68.0 (1)"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","","675.0","675.0"]
["","Charge","","","kg","3.50","3.50"]
["","Τύπος","","","","R-32","R-32"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","1,160","1,160"]
["","","","Βάθος","mm","380","380"]
["","","","Ύψος","mm","1,440","1,440"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","143","143"]
["Εύρος λειτουργίας","Ψύξη","","Μέγ.","°CDB","43","43"]
["","","","Ελάχ.","°CDB","10","10"]
["","Ζεστό νερό χρήσης","","Ελάχ.","°CDB","-28","-28"]
["","","","Μέγ.","°CDB","35","35"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υψομετρική διαφορά","ΕΣ.-ΕΞ.","Μέγ.","m","10.0","10.0"]
["Power supply","Φάση","","","","1N~","1N~"]
["","Όνομα","","","","V3","V3"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50"]
["","Τάση","","","V","230","230"]
["Ρεύμα","Συνιστώμενες ασφάλειες","","","A","32","32"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)."]
["","","","","","(3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)."]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ.","mm","","","1440"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ.","mm","","","1160"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ.","mm","","","380"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","","","143"]
["Εύρος λειτ.","Ψύξη","","Ελάχ.","°CDB","","","10"]
["","","","Μέγ.","°CDB","","","43"]
["Εύρος λειτουργίας","Ζεστό νερό χρήσης","","Ελάχ.","°CDB","","","-28"]
["Εύρος λειτ.","Ζεστό νερό χρ.","","Μέγ.","°CDB","","","35"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","","","66"]
["","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","","","68"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","","","52.0 (2)"]
["","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","","","55"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","","","R-32"]
["","GWP","","","","","","675"]
["","Φορτίο","","","tCO2Eq","","","2.36"]
["","Φορτίο","","","kg","","","3.5"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υψομετρική διαφορά","ΕΣ.-ΕΞ.","Μέγ.","m","","","10.0"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Όνομα","","","","","","V3"]
["","Φάση","","","","","","1N~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","","","50"]
["","Τάση","","","V","","","230"]
["Ρεύμα","Συνιστώμενες ασφάλειες","","","A","","","32"]