{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EVLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EVLQ05CAV3","EVLQ08CAV3"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ.","mm","735","735"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ.","mm","832","832"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ.","mm","307","307"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","54","56"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","Θέρμανση","Υψ.","m³/min","45.0","47.0"]
["","","Ψύξη","Υψ.","m³/min","525","525"]
["Εύρος λειτουργίας","Θέρμανση","","Ελάχ.","°CWB","-25","-25"]
["","","","Μέγ.","°CWB","25","25"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","61","62"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","48 (1)","49 (1)"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Φορτίο","","","tCO2Eq","3.0","3.3"]
["","Φορτίο","","","kg","1.5","1.6"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Υγρό-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ.","mm","6.35","6.35"]
["","Αέριο","","Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Αέριο-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ.","mm","159","159"]
["","Συμπυκνωμάτων","","Εξ.Διάμ.","mm","1x ø15 + 1x ø20","1x ø15 + 1x ø20"]
["","Υψομετρική διαφορά","ΕΣ.-ΕΞ.","Μέγ.","m","20.0","20.0"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Όνομα","","","","V3","V3"]
["","Φάση","","","","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50"]
["","Τάση","","","V","230","230"]
["Ρεύμα","Συνιστώμενες ασφάλειες","","","A","16","20"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες.","(1) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες."]
["","","","","","(2) - Στάνταρ ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή on/off >> μέγ. ρεύμα λειτουργίας","(2) - Στάνταρ ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή on/off >> μέγ. ρεύμα λειτουργίας"]
["","","","","","(3) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή Daikin Altherma με έλεγχο inverter πάντα <= μέγ. ρεύμα λειτουργίας","(3) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή Daikin Altherma με έλεγχο inverter πάντα <= μέγ. ρεύμα λειτουργίας"]