{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":27,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-T-XRC"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWADH10T-XRC2","EWADH11T-XRC2","EWADH13T-XRC2","EWADH16T-XRC3","EWADH18T-XRC3","EWADC20T-XRC3","EWAD350T-XRC2","EWAD380T-XRC2","EWAD400T-XRC2","EWAD420T-XRC2","EWAD440T-XRC2","EWAD490T-XRC2","EWAD540T-XRC2","EWAD570T-XRC2","EWAD730T-XRC2","EWAD820T-XRC2","EWAD950T-XRC2","EWADC10T-XRC2","EWADC13T-XRC2","EWADC14T-XRC2","EWADH15T-XRC3","EWADC17T-XRC3","EWADC19T-XRC3"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","Ονομ.","dBA","70 (1)","71 (1)","71 (1)","72 (1)","71 (1)","72 (1)","69 (1)","69 (1)","69 (1)","69 (1)","69 (1)","70 (1)","70 (1)","70 (1)","70 (1)","70 (1)","70 (1)","70 (1)","71 (1)","71 (1)","72 (1)","71 (1)","72 (1)"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw","Ασύμμετρο τύπου single screw"]
["","Ποσότητα_","","","2","2","2","3","3","3","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["Εναλλάκτης θερμότητας αέρα","Τύπος","","","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι","Μικροκανάλι"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","kg","8,082","8,112","8,710","12,930","12,977","13,467","4,514","4,514","4,810","4,810","4,810","5,310","5,848","5,848","5,682","6,183","6,916","6,916","8,374","8,710","12,523","13,168","13,467"]
["","Μονάδα","","kg","7,602","7,632","8,260","12,059","12,047","12,432","4,344","4,344","4,640","4,640","4,640","5,140","5,678","5,678","5,596","5,943","6,616","6,616","7,894","8,260","11,652","12,238","12,432"]
["EER","","","","2.92","2.93","2.89","2.9","2.95","2.69","3.19","3.17","3.17","3.12","3.04","2.96","3.14","3.07","2.81","2.79","2.95","2.77","2.89","2.72","2.87","2.93","2.82"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Τύπος","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Κυκλώματα","Ποσότητα","","2","2","2","3","3","3","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["","Charge","","kg","140.4","156","171.6","203","234","234","52","54","65","66","66","66","72","72","93.6","93.6","124.8","124.8","156","171.6","187","218","234"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","1,064","1,144","1,319","1,648","1,881","1,987","342","369","390","407","427","480","527","546","708","784","912","971","1,233","1,387","1,555","1,781","1,941"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού","Όγκος νερού","","l","502","502","481","871","522","101","134","129","129","170","170","170","164","170","315","232","289","289","492","470","871","522","101"]
["","Τύπος","","","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους","Αυλών-κελύφους"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","Ονομ.","kW","364","390","455","568","638","739","107","116","122","130","140","161","167","177","251","281","309","350","427","509","541","607","688"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","Ονομ.","dBA","92 (1)","93 (1)","93 (1)","94 (1)","95 (1)","95 (1)","89 (1)","89 (1)","90 (1)","90 (1)","90 (1)","90 (1)","91 (1)","91 (1)","91 (1)","91 (1)","92 (1)","92 (1)","93 (1)","93 (1)","94 (1)","95 (1)","95 (1)"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","Πλάτος","mm","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","Βάθος","mm","8,709","9,609","10,510","12,309","14,109","14,109","4,139","4,139","5,039","5,039","5,039","5,039","6,009","6,009","6,009","6,009","7,809","7,809","9,609","10,510","11,409","13,209","14,109"]
["","","Ύψος","mm","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Έλεγχος απόδοσης","Ελάχιστη απόδοση","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Μέθοδος","","","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","Ονομ.","l/s","67,237","74,550","82,219","98,269","113,250","113,250","29,963","29,963","37,275","37,275","37,275","37,275","44,943","44,943","44,943","44,943","59,568","59,213","74,906","82,219","90,600","105,581","113,250"]
["","Ταχύτητα","","σ.α.λ.","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700"]
["Συμπιεστής","Starting method","","","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο","Ύ - τρίγωνο"]
["Power supply","Φάση","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή","(1) - Η τιμή αναφέρεται στην πτώση πίεσης μόνο στον εξατμιστή"]
["","","","","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό","(2) - Υγρό: Νερό"]
["","","","","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(3) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%."]
["","","","","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(4) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση."]
["","","","","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων","(5) - Ονομαστικό ρεύμα στη λειτουργία ψύξης: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C; Θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. ρεύμα συμπιεστή + ανεμιστήρων"]
["","","","","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(6) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση."]
["","","","","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(7) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1"]
["","","","","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές."]
["","","","","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων."]
["","","","","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(10) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων"]
["","","","","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(11) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας."]
["","","","","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0","(12) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12,0/7,0°C,; θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0"]
["","","","","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1","(13) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1"]
["","","","","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.","(14) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος."]
["","","","","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική","(15) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική"]
["","","","","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(16) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent"]
["","","","","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(17) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης."]