{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-L-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWQ180L-SS","EWWQ205L-SS","EWWQ230L-SS","EWWQ260L-SS","EWWQ290L-SS","EWWQ330L-SS","EWWQ380L-SS","EWWQ430L-SS","EWWQ480L-SS","EWWQ540L-SS","EWWQ600L-SS","EWWQ660L-SS","EWWQ720L-SS"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","Ονομ.","dBA","65","68","70","72","74","74","73","76","77","77","78","78","78"]
["Ψυκτικό μέσο","Κυκλώματα","Ποσότητα","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","0"]
["","Φορτίο","","kg","20","20","22","22","24","24","30","32","34","34","38","40","40"]
["","Τύπος","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","187.4","215.1","244.3","272.6","303.2","344.5","386.8","430.2","475.6","548.8","610.9","663","721"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","Ονομ.","kW","41.7","47.3","53.1","60.2","67.1","77.1","87","97.9","109.5","123.5","139.7","153.8","166.9"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","Ονομ.","dBA","83","86","88","90","91","91","91","93","95","95","95","96","0"]
["Ποσότητα ψυκτικού","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","20.9","20.9","23.0","23.0","25.1","25.1","31.3","33.4","35.5","35.5","39.7","41.8","41.8"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Ποσότητα_","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","Πλάτος","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Βάθος","mm","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801"]
["","","Ύψος","mm","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","2,090","2,210","2,210","2,210"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού - συμπυκνωτής","Τύπος","","","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας"]
["","Ταχύτητα ροής νερού","Ονομ.","l/s","11.02","12.66","14.4","16.12","17.9","20.38","22.8","25.4","28.08","32.3","36.02","39.16","42.66"]
["Έλεγχος απόδοσης","Ελάχιστη απόδοση","","%","25","21","25","22","25","23","25","21","25","22","20","18","25"]
["","Μέθοδος","","","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή","Σταθερή"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","kg","957","1,156","1,401","1,469","1,575","1,641","1,723","1,851","1,918","2,044","2,145","2,346","2,405"]
["","Μονάδα","","kg","877","1,062","1,285","1,347","1,439","1,498","1,559","1,673","1,722","1,842","1,926","2,105","2,229"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστήρας","Ταχύτητα ροής νερού","Ονομ.","l/s","8.97","10.29","11.69","13.04","14.5","16.48","18.51","20.58","22.77","26.29","29.26","31.77","34.57"]
["","Τύπος","","","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας."]
["","Όγκος νερού","","l","35","41","53","53","65","65","76","92","92","92","115","115","115"]
["EER","","","","4.494","4.548","4.601","4.528","4.519","4.468","4.446","4.394","4.343","4.444","4.373","4.311","4.32"]
["ESEER","","","","5.54","5.54","5.52","5.53","5.54","5.53","5.54","5.52","5.51","5.55","5.51","5.51","5.52"]
["Power supply","Φάση","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12℃; Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃; θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃; λειτουργία πλήρους φορτίου."]
["","","","","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου","(2) - Η θερμαντική ικανότητα, η ισχύς εισόδου μονάδας και η COP βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 5/10°C,; συμπυκνωτής 40/45°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου"]
["","","","","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(3) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική"]
["","","","","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό","(4) - Υγρό: Νερό"]
["","","","","(5) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(5) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(5) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(5) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(5) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(5) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(5) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(5) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(5) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(5) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(5) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(5) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(5) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον."]
["","","","","(6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS)."]
["","","","","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(7) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%."]
["","","","","(8) - Μέγ. ρεύμα εκκίνησης μονάδας ρεύμα εκκίνησης του μεγαλύτερο συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων.","(8) - Μέγ. ρεύμα εκκίνησης μονάδας ρεύμα εκκίνησης του μεγαλύτερο συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων.","(8) - Μέγ. ρεύμα εκκίνησης μονάδας ρεύμα εκκίνησης του μεγαλύτερο συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων.","(8) - Μέγ. ρεύμα εκκίνησης μονάδας ρεύμα εκκίνησης του μεγαλύτερο συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων.","(8) - Μέγ. ρεύμα εκκίνησης μονάδας ρεύμα εκκίνησης του μεγαλύτερο συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων.","(8) - Μέγ. ρεύμα εκκίνησης μονάδας ρεύμα εκκίνησης του μεγαλύτερο συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων.","(8) - Μέγ. ρεύμα εκκίνησης μονάδας ρεύμα εκκίνησης του μεγαλύτερο συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων.","(8) - Μέγ. ρεύμα εκκίνησης μονάδας ρεύμα εκκίνησης του μεγαλύτερο συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων.","(8) - Μέγ. ρεύμα εκκίνησης μονάδας ρεύμα εκκίνησης του μεγαλύτερο συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων.","(8) - Μέγ. ρεύμα εκκίνησης μονάδας ρεύμα εκκίνησης του μεγαλύτερο συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων.","(8) - Μέγ. ρεύμα εκκίνησης μονάδας ρεύμα εκκίνησης του μεγαλύτερο συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων.","(8) - Μέγ. ρεύμα εκκίνησης μονάδας ρεύμα εκκίνησης του μεγαλύτερο συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων.","(8) - Μέγ. ρεύμα εκκίνησης μονάδας ρεύμα εκκίνησης του μεγαλύτερο συμπιεστή + ρεύμα ανεμιστήρων."]
["","","","","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών","(9) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: εξατμιστής 12/7°C, συμπυκνωτής 30/35°C. ρεύμα συμπιεστών"]
["","","","","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του","(10) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο κέλυφος του"]
["","","","","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(11) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση."]
["","","","","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1","(12) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστή x 1.1"]