{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":94,"n_cols":21,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSL","EWYD270BZSL","EWYD290BZSL","EWYD320BZSL","EWYD330BZSL","EWYD360BZSL","EWYD370BZSL","EWYD400BZSL","EWYD430BZSL","EWYD450BZSL","EWYD510BZSLB3","EWYD490BZSL","EWYD530BZSLB3","EWYD510BZSL","EWYD570BZSLB3","EWYD570BZSL"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","","","","","","","","","","","503","","519","","569"]
["Έλεγχος απόδοσης","Μέθοδος","","","","","","","","","","","","","","Μεταβλητή","","Μεταβλητή","","Μεταβλητή"]
["","Ελάχιστη απόδοση","","","%","","","","","","","","","","","9","","9","","9"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","","Ονομ.","kW","","","","","","","","","","","178","","185","","217"]
["EER","","","","","2.76","2.66","2.62","2.75","2.68","2.64","2.57","2.66","2.59","2.83","2.82","2.77","2.8","2.73","2.62","2.61"]
["IPLV","","","","","4.90","4.96","4.91","5.17","5.08","5.12","5.06","5.22","5.13","5.07","5.03","5.03","4.99","4.99","4.89","4.90"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.56","","4.6","","4.55"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Βάθος","mm","","","","","","","","","","","6,659","","6,659","","6,659"]
["","","","Ύψος","mm","","","","","","","","","","","2,280","","2,280","","2,280"]
["","","","Πλάτος","mm","","","","","","","","","","","2,254","","2,254","","2,254"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","","kg","","","","","","","","","","","6,234","","6,474","","6,463"]
["","Μονάδα","","","kg","","","","","","","","","","","6,005","","6,245","","6,245"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","","","","","","","","","","","Κρεμ_","","Κρεμ_","","Κρεμ_"]
["","Υλικό","","","","","","","","","","","","","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα"]
["Εναλλάκτης θερμότητας αέρα","Τύπος","","","","","","","","","","","","","","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης"]
["Ανεμιστήρας","Ποσότητα","","","","","","","","","","","","","","12","","12","","12"]
["","Τύπος","","","","","","","","","","","","","","Απευθείας έλικα","","Απευθείας έλικα","","Απευθείας έλικα"]
["Κινητ. ανεμ.","Μετάδοση κίνησης","","","","","","","","","","","","","","Άμεση γραμμή","","Άμεση γραμμή","","Άμεση γραμμή"]
["Συμπιεστής","Ποσότητα_","","","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["","Τύπος","","","","","","","","","","","","","","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής"]
["","Μέθοδος εκκίνησης_","","","","","","","","","","","","","","Με σύστημα Inverter","","Με σύστημα Inverter","","Με σύστημα Inverter"]
["Sound power level","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","","","","","","","","","","","97","","97","","97"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","","","","","","","","","","","77.2","","77.2","","77.2"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","","1,430.0","","1,430.0","","1,430.0"]
["","Φορτίο","","","kg","","","","","","","","","","","141","","141","","147"]
["","Κυκλώματα","","Ποσότητα","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Είσοδος/έξοδος νερού εξατμιστή (Εξ. Διάμ.)","","","","","","","","","","","","","","219.1","","219.1","","219.1"]
["Power supply","Φάση","","","","","","","","","","","","","","3~","","3~","","3~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","","","","","","","","","","","50","","50","","50"]
["","Τάση","","","V","","","","","","","","","","","400","","400","","400"]
["","Εύρος τάσης","","Ελάχ.","%","","","","","","","","","","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Μέγ.","%","","","","","","","","","","","10","","10","","10"]
["Μονάδα","Ρεύμα εκκίν.","","Μέγ.","A","","","","","","","","","","","0","","0","","0"]
["","Ρεύμα λειτ.","Ψύξη","Ονομ.","A","","","","","","","","","","","291","","305","","305"]
["","","","Μέγ.","A","","","","","","","","","","","410","","447","","447"]
["","Μέγ. ένταση ρεύματος μονάδας για μέγεθος των καλωδίων","","","A","","","","","","","","","","","451","","492","","492"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","247","265","290","315","330","353","370","401","423","446","","490","","507","","565"]
["Έλεγχος απόδοσης","Μέθοδος","","","","Stepless","Stepless","Stepless","Stepless","Stepless","Stepless","Stepless","Stepless","Stepless","Stepless","","Stepless","","Stepless","","Stepless"]
["","Ελάχιστη απόδοση","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","","9.0","","9.0","","9.0"]
["Ισχύς εισόδου","Ψύξη","","Ονομ.","kW","89.5","99.5","110","115","123","134","144","151","163","158","","177","","186","","216"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Βάθος","mm","3547","3547","3547","4428","4428","4428","4428","5329","5329","6659","","6659","","6659","","6659"]
["","","","Ύψος","mm","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2280","","2280","","2280","","2280"]
["","","","Πλάτος","mm","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","","2254","","2254","","2254"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","","kg","3888","3933","3978","4343","4343","4408","4478","4858","4858","5765","","6234","","6474","","6463"]
["","Μονάδα","","","kg","3750","3795","3840","4210","4210","4280","4350","4730","4730","5525","","6005","","6245","","6245"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ","Κρεμ","","Κρεμ","","Κρεμ","","Κρεμ"]
["","Υλικό","","","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα"]
["Εναλλάκτης θερμότητας αέρα","Τύπος","","","","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη","","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη"]
["Ανεμιστήρας","Ποσότητα","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","","12","","12","","12"]
["","Τύπος","","","","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","","Απευθείας έλικα","","Απευθείας έλικα","","Απευθείας έλικα"]
["","Ταχύτητα ροής αέρα","Ψύξη","Ονομ.","l/s","24432","24264","24095","32576","32576","32628","32127","40720","40720","48863","","48415","","47732","","48191"]
["Κινητήρας ανεμιστήρα","Μετάδοση κίνησης","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","","DOL","","DOL","","DOL"]
["Συμπιεστής","Ποσότητα","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["","Τύπος","","","","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής","","Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής"]
["","Μέθοδος εκκίνησης_","","","","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","","Οδηγείται με VFD","","Οδηγείται με VFD","","Οδηγείται με VFD"]
["Εύρος λειτουργίας","Πλευρά αέρα","Ψύξη","Ελάχ.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Μέγ.","°CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45","","45","","45","","45"]
["","Πλευρά νερού","Εξατμιστής","Ελάχ.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","","-8","","-8"]
["","","","Μέγ.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","","15","","15","","15"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","94","94","94","95","95","95","95","95","95","97","","97","","97","","97"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","76","76","76","76","76","76","76","76","76","77","","77","","77","","77"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","","1430","","1430","","1430"]
["","Κυκλώματα","","Ψυκτικό μέσο-=-Κυκλώματα-=-Ποσότητα","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Είσοδος/έξοδος νερού εξατμιστή (Εξ. Διάμ.)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Φάση","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","","3~","","3~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","","50","","50"]
["","Τάση","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","","400","","400"]
["","Εύρος τάσης","","Ελάχ.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Μέγ.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","","10","","10"]
["Μονάδα","Ρεύμα εκκίν.","","Μέγ.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","288","","311","","305"]
["","Ρεύμα λειτ.","Ψύξη","Ονομ.","A","147","161","177","187","201","217","230","244","261","258","","263","","275","","319"]
["","","","Μέγ.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","","381","","415","","406"]
["","Μέγ. ένταση ρεύματος μονάδας για μέγεθος των καλωδίων","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","398","370","","381","","415","","406"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου.","","(1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C; λειτουργία πλήρους φορτίου."]
["","","","","","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου.","","(2) - Θέρμανση: εναλλάκτης αέρα 7,0 - 90%°C; εναλλάκτης νερού 50,0/45,0, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου."]
["","","","","","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825.","","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825."]
["","","","","","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744","","(4) - Τα επίπεδα πίεσης θορύβου μετριώνται σε θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C, λειτουργία πλήρους φορτίου, στάνταρ: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","","(5) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%."]
["","","","","","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","","(6) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: ρεύμα εκκίνησης μεγαλύτερου συμπιεστή + ρεύμα των άλλων συμπιεστών σε μέγιστο φορτίο + ρεύμα ανεμιστήρων σε μέγιστο φορτίο. Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση."]
["","","","","","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων.","","(7) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35°C. Συμπιεστής + ρεύμα ανεμιστήρων."]
["","","","","","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","","(8) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση."]
["","","","","","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων","","(9) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα του συμπιεστή στο κέλυφος του και στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων"]
["","","","","","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","","(10) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","(11) - Υγρό: Νερό","","(11) - Υγρό: Νερό","","(11) - Υγρό: Νερό","","(11) - Υγρό: Νερό"]
["","","","","","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS).","","(12) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια λειτουργίας, ανατρέξτε στο Λογισμικό επιλογής ψύκτη (CSS)."]
["","","","","","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.","","(13) - Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον."]