{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":22,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-XR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-XRA1","EWYT115B-XRA1","EWYT135B-XRA1","EWYT175B-XRA1","EWYT215B-XRA1","EWYT215B-XRA2","EWYT235B-XRA2","EWYT265B-XRA2","EWYT310B-XRA2","EWYT350B-XRA2","EWYT400B-XRA2","EWYT440B-XRA2","EWYT500B-XRA2","EWYT560B-XRA2","EWYT600B-XRA2","EWYT630B-XRA2","EWYT650B-XRA2"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","59","63","65","67","68","65","65","66","64","64","64.8","","65.4","65.5","65.8","66","70.5"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής","Σπειροειδής συμπιεστής"]
["","Μέθοδος εκκίνησης_","","","","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής","Άμεση γραμμής"]
["","Ποσότητα_","","","","2","2","2","2","2","4","4","4","4","4","4","","5","6","6","6","6"]
["Εναλλάκτης θερμότητας αέρα","Τύπος","","","","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης","Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης"]
["Βάρος","Βάρος λειτουργίας","","","kg","1,121","1,181","1,261","1,446","1,626","2,065","2,365","2,415","3,175","3,275","3,845","","4,428","4,526","4,990","5,090","5,090"]
["","Μονάδα","","","kg","1,110","1,170","1,250","1,430","1,610","2,030","2,330","2,380","3,140","3,240","3,810","","4,366","4,456","4,920","5,020","5,020"]
["EER","","","","","2.98","2.9","2.92","2.86","2.79","2.97","3","2.93","2.96","2.95","2.93","","2.85","2.81","2.8","2.8","2.94"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Κυκλώματα","","Ποσότητα","","","","","","","","2"]
["","Charge","","","kg","17.4","18.4","21.5","30","40","44.6","50","53.4","54.4","62","71.5","","89","93","103.4","106","109"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","","kW","79","103","124","164","203","204","227","247","282","321","364","","458","507","548","583","600"]
["Εναλλάκτης θερμότητας νερού","Όγκος νερού","","","l","","","","","","","35"]
["","Τύπος","","","","","","","","","","Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας"]
["Power input","Ψύξη","","Ονομ.","kW","","","","","","","75.7"]
["","Θέρμανση","","Ονομ.","kW","","","","","","","68.99"]
["Sound power level","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","77","81","83","85","87","84","85","86","84","84","85.2","","86.2","86.3","86.9","87.1","91.6"]
["COP","","","","","","","","","","","3.443"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Βάθος","mm","2,825","3,425","3,425","4,025","4,625","5,550","6,150","6,150","4,125","4,125","5,025","","5,925","5,925","6,825","6,825","6,825"]
["","","","Ύψος","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Έλεγχος απόδοσης","Ελάχιστη απόδοση","","","%","50","38","50","38","50","19","17","25","22","19","17","","22","19","18","17","17"]
["","Μέθοδος","","","","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα","Βήμα"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","","Ονομ.","l/s","","","","","","","22,128"]
["","Ταχύτητα","","","rpm","","","","","","","1,108"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","","kW","","","","","","","237.57"]
["Συμπιεστής","Μέθοδος εκκίνησης_","","","","","","","","","","Άμεση γραμμής"]
["Power supply","Φάση","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Εύρος τάσης","","Μέγ.","%","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","10","","10","10","10","10","10"]
["","","","Ελάχ.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","50","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","400","400","400","400"]
["Μονάδα","Μέγ. ένταση ρεύματος μονάδας για μέγεθος των καλωδίων","","","A","77.0","96.0","111.0","146.0","182.0","187.0","","221.0","264.0","301.0","343.0","","435.0","485.0","527.0","560.0","560.0"]
["","Ρεύμα εκκίν.","","Μέγ.","A","213.0","329.0","343.0","465.0","497.0","412.0","","443.0","572.0","606.0","644.0","","728.0","773.0","811.0","841.0","841.0"]
["","Ρεύμα λειτ.","Ψύξη","Ονομ.","A","53.0","65.0","75.0","100.0","124.0","123.0","","145.0","169.0","192.0","214.0","","276.0","315.0","339.0","360.0","353.0"]
["","","","Μέγ.","A","70.0","87.0","101.0","133.0","165.0","170.0","","201.0","240.0","274.0","312.0","","395.0","441.0","479.0","509.0","509.0"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Όλες οι διαδικασίες (θερμαντική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά τη θέρμανση και COP) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 40,0/45,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 7,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(2) - Όλες οι διαδικασίες (θερμαντική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά τη θέρμανση και COP) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 40,0/45,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 7,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(2) - Όλες οι διαδικασίες (θερμαντική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά τη θέρμανση και COP) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 40,0/45,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 7,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(2) - Όλες οι διαδικασίες (θερμαντική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά τη θέρμανση και COP) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 40,0/45,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 7,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(2) - Όλες οι διαδικασίες (θερμαντική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά τη θέρμανση και COP) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 40,0/45,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 7,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(2) - Όλες οι διαδικασίες (θερμαντική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά τη θέρμανση και COP) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 40,0/45,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 7,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(2) - Όλες οι διαδικασίες (θερμαντική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά τη θέρμανση και COP) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 40,0/45,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 7,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(2) - Όλες οι διαδικασίες (θερμαντική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά τη θέρμανση και COP) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 40,0/45,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 7,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(2) - Όλες οι διαδικασίες (θερμαντική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά τη θέρμανση και COP) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 40,0/45,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 7,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(2) - Όλες οι διαδικασίες (θερμαντική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά τη θέρμανση και COP) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 40,0/45,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 7,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(2) - Όλες οι διαδικασίες (θερμαντική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά τη θέρμανση και COP) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 40,0/45,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 7,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(2) - Όλες οι διαδικασίες (θερμαντική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά τη θέρμανση και COP) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 40,0/45,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 7,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(2) - Όλες οι διαδικασίες (θερμαντική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά τη θέρμανση και COP) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 40,0/45,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 7,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(2) - Όλες οι διαδικασίες (θερμαντική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά τη θέρμανση και COP) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 40,0/45,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 7,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(2) - Όλες οι διαδικασίες (θερμαντική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά τη θέρμανση και COP) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 40,0/45,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 7,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(2) - Όλες οι διαδικασίες (θερμαντική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά τη θέρμανση και COP) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 40,0/45,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 7,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018","(2) - Όλες οι διαδικασίες (θερμαντική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά τη θέρμανση και COP) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 40,0/45,0°C,  θερμοκρασία περιβάλλοντος 7,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου,  υγρό λειτουργίας: νερό,  συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825. Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825, άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (EU) No 2016/2281,","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825. Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825, άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (EU) No 2016/2281,","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825. Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825, άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (EU) No 2016/2281,","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825. Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825, άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (EU) No 2016/2281,","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825. Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825, άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (EU) No 2016/2281,","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825. Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825, άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (EU) No 2016/2281,","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825. Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825, άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (EU) No 2016/2281,","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825. Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825, άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (EU) No 2016/2281,","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825. Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825, άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (EU) No 2016/2281,","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825. Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825, άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (EU) No 2016/2281,","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825. Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825, άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (EU) No 2016/2281,","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825. Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825, άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (EU) No 2016/2281,","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825. Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825, άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (EU) No 2016/2281,","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825. Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825, άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (EU) No 2016/2281,","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825. Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825, άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (EU) No 2016/2281,","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825. Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825, άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (EU) No 2016/2281,","(3) - Η τιμή SCOP ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος κατά μέσο όρο, αναφ. EN14825. Σε συμφωνία με το πρότυπο EN14825, άνεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μέσες κλιματικές συνθήκες, τιμές SEER και µs, ισχύων κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού: (EU) No 2016/2281,"]
["","","","","","(4) - PHE: Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας,  S&T: Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος  ,  MCH: Μικροκανάλι,  DPT: ﻿Τύπου έλικας απευθείας μετάδοσης,  DOL: Άμεση γραμμή - VFD: Inverter","(4) - PHE: Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας,  S&T: Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος  ,  MCH: Μικροκανάλι,  DPT: ﻿Τύπου έλικας απευθείας μετάδοσης,  DOL: Άμεση γραμμή - VFD: Inverter","(4) - PHE: Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας,  S&T: Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος  ,  MCH: Μικροκανάλι,  DPT: ﻿Τύπου έλικας απευθείας μετάδοσης,  DOL: Άμεση γραμμή - VFD: Inverter","(4) - PHE: Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας,  S&T: Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος  ,  MCH: Μικροκανάλι,  DPT: ﻿Τύπου έλικας απευθείας μετάδοσης,  DOL: Άμεση γραμμή - VFD: Inverter","(4) - PHE: Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας,  S&T: Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος  ,  MCH: Μικροκανάλι,  DPT: ﻿Τύπου έλικας απευθείας μετάδοσης,  DOL: Άμεση γραμμή - VFD: Inverter","(4) - PHE: Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας,  S&T: Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος  ,  MCH: Μικροκανάλι,  DPT: ﻿Τύπου έλικας απευθείας μετάδοσης,  DOL: Άμεση γραμμή - VFD: Inverter","(4) - PHE: Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας,  S&T: Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος  ,  MCH: Μικροκανάλι,  DPT: ﻿Τύπου έλικας απευθείας μετάδοσης,  DOL: Άμεση γραμμή - VFD: Inverter","(4) - PHE: Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας,  S&T: Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος  ,  MCH: Μικροκανάλι,  DPT: ﻿Τύπου έλικας απευθείας μετάδοσης,  DOL: Άμεση γραμμή - VFD: Inverter","(4) - PHE: Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας,  S&T: Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος  ,  MCH: Μικροκανάλι,  DPT: ﻿Τύπου έλικας απευθείας μετάδοσης,  DOL: Άμεση γραμμή - VFD: Inverter","(4) - PHE: Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας,  S&T: Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος  ,  MCH: Μικροκανάλι,  DPT: ﻿Τύπου έλικας απευθείας μετάδοσης,  DOL: Άμεση γραμμή - VFD: Inverter","(4) - PHE: Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας,  S&T: Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος  ,  MCH: Μικροκανάλι,  DPT: ﻿Τύπου έλικας απευθείας μετάδοσης,  DOL: Άμεση γραμμή - VFD: Inverter","(4) - PHE: Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας,  S&T: Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος  ,  MCH: Μικροκανάλι,  DPT: ﻿Τύπου έλικας απευθείας μετάδοσης,  DOL: Άμεση γραμμή - VFD: Inverter","(4) - PHE: Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας,  S&T: Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος  ,  MCH: Μικροκανάλι,  DPT: ﻿Τύπου έλικας απευθείας μετάδοσης,  DOL: Άμεση γραμμή - VFD: Inverter","(4) - PHE: Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας,  S&T: Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος  ,  MCH: Μικροκανάλι,  DPT: ﻿Τύπου έλικας απευθείας μετάδοσης,  DOL: Άμεση γραμμή - VFD: Inverter","(4) - PHE: Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας,  S&T: Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος  ,  MCH: Μικροκανάλι,  DPT: ﻿Τύπου έλικας απευθείας μετάδοσης,  DOL: Άμεση γραμμή - VFD: Inverter","(4) - PHE: Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας,  S&T: Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος  ,  MCH: Μικροκανάλι,  DPT: ﻿Τύπου έλικας απευθείας μετάδοσης,  DOL: Άμεση γραμμή - VFD: Inverter","(4) - PHE: Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας,  S&T: Κέλυφος και σωλήνας μονού περάσματος  ,  MCH: Μικροκανάλι,  DPT: ﻿Τύπου έλικας απευθείας μετάδοσης,  DOL: Άμεση γραμμή - VFD: Inverter"]
["","","","","","(5) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική","(5) - Ηχητική ισχύς(εξάτμ.12/7°C,περιβάλλον 35°C λειτουργία σε πλήρες φορτίο)μετριέται με ISO9641 και το Eurovent8/1. Η πιστοποίηση αναφέρεται μόνο στη συνολική ηχητική ισχύ, η ηχητική πίεση υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος και χρησιμοποιείται μόνο για πληρ., δεν θεωρείται δεσμευτική"]
["","","","","","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent","(6) - Η ελάχιστη αναφερόμενη απόδοση αναφέρεται σε μονάδα που λειτουργεί σε στάνταρ συνθήκες Eurovent"]
["","","","","","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης.","(7) - Οι διαστάσεις και τα βάρη είναι μόνο ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικά. Προτού σχεδιάσετε την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τα επίσημα σχέδια που διατίθενται από το εργοστάσιο κατόπιν ζήτησης."]
["","","","","","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές.","(8) - Τα δεδομένα αναφέρονται στη μονάδα χωρίς επιπρόσθετες επιλογές."]
["","","","","","(9) - Οι τιμές των πτώσεων πίεσης αφορά τις πτώσεις πίεσης μόνο στον εναλλάκτη θερμότητας νερού.","(9) - Οι τιμές των πτώσεων πίεσης αφορά τις πτώσεις πίεσης μόνο στον εναλλάκτη θερμότητας νερού.","(9) - Οι τιμές των πτώσεων πίεσης αφορά τις πτώσεις πίεσης μόνο στον εναλλάκτη θερμότητας νερού.","(9) - Οι τιμές των πτώσεων πίεσης αφορά τις πτώσεις πίεσης μόνο στον εναλλάκτη θερμότητας νερού.","(9) - Οι τιμές των πτώσεων πίεσης αφορά τις πτώσεις πίεσης μόνο στον εναλλάκτη θερμότητας νερού.","(9) - Οι τιμές των πτώσεων πίεσης αφορά τις πτώσεις πίεσης μόνο στον εναλλάκτη θερμότητας νερού.","(9) - Οι τιμές των πτώσεων πίεσης αφορά τις πτώσεις πίεσης μόνο στον εναλλάκτη θερμότητας νερού.","(9) - Οι τιμές των πτώσεων πίεσης αφορά τις πτώσεις πίεσης μόνο στον εναλλάκτη θερμότητας νερού.","(9) - Οι τιμές των πτώσεων πίεσης αφορά τις πτώσεις πίεσης μόνο στον εναλλάκτη θερμότητας νερού.","(9) - Οι τιμές των πτώσεων πίεσης αφορά τις πτώσεις πίεσης μόνο στον εναλλάκτη θερμότητας νερού.","(9) - Οι τιμές των πτώσεων πίεσης αφορά τις πτώσεις πίεσης μόνο στον εναλλάκτη θερμότητας νερού.","(9) - Οι τιμές των πτώσεων πίεσης αφορά τις πτώσεις πίεσης μόνο στον εναλλάκτη θερμότητας νερού.","(9) - Οι τιμές των πτώσεων πίεσης αφορά τις πτώσεις πίεσης μόνο στον εναλλάκτη θερμότητας νερού.","(9) - Οι τιμές των πτώσεων πίεσης αφορά τις πτώσεις πίεσης μόνο στον εναλλάκτη θερμότητας νερού.","(9) - Οι τιμές των πτώσεων πίεσης αφορά τις πτώσεις πίεσης μόνο στον εναλλάκτη θερμότητας νερού.","(9) - Οι τιμές των πτώσεων πίεσης αφορά τις πτώσεις πίεσης μόνο στον εναλλάκτη θερμότητας νερού.","(9) - Οι τιμές των πτώσεων πίεσης αφορά τις πτώσεις πίεσης μόνο στον εναλλάκτη θερμότητας νερού."]
["","","","","","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό","(10) - Υγρό: Νερό"]
["","","","","","(11) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(11) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(11) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(11) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(11) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(11) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(11) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(11) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(11) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(11) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(11) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(11) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(11) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(11) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(11) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(11) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%.","(11) - Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης ± 10%. Η διακύμανση τάσης μεταξύ φάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 3%."]
["","","","","","(12) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση.","(12) - Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: Σε περίπτωση μονάδων με inverter, δεν παρουσιάζεται ρεύμα συρροής κατά την εκκίνηση."]
["","","","","","(13) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων","(13) - Το ονομαστικό ρεύμα σε λειτουργία ψύξης αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού 12/ 7°C,  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C,  Συμπιεστές + ρεύμα ανεμιστήρων"]
["","","","","","(14) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων.","(14) - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας βασίζεται στο μέγ. απορροφώμενο ρεύμα συμπιεστή στο φάκελό του και το μέγ. απορροφώμενο ρεύμα ανεμιστήρων."]
["","","","","","(15) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(15) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(15) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(15) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(15) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(15) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(15) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(15) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(15) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(15) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(15) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(15) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(15) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(15) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(15) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(15) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση.","(15) - Το μέγιστο ρεύμα μονάδας για μέγεθος καλωδίων βασίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση."]
["","","","","","(16) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(16) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(16) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(16) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(16) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(16) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(16) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(16) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(16) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(16) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(16) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(16) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(16) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(16) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(16) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(16) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1","(16) - Μέγ. ένταση ρεύματος για μέγεθος καλωδίων: (ένταση ρεύματος πλήρους φορτίου συμπιεστών + ρεύμα ανεμιστήρων) x 1,1"]
["","","","","","(17) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(17) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(17) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(17) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(17) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(17) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(17) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(17) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(17) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(17) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(17) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(17) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(17) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(17) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(17) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(17) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων","(17) - Για τα δεδομένα ηλεκτρολογικών του υδρονικού κιτ ανατρέξτε στο απόσπασμα «Προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά» στο εγχειρίδιο δεδομένων"]
["","","","","","(18) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(18) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(18) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(18) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(18) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(18) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(18) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(18) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(18) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(18) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(18) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(18) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(18) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(18) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(18) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(18) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.","(18) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας."]
["Ψυκτικό μέσο","Κυκλώματα","","Ποσότητα","","1","1","1","1","1","2","","2","2","2","2","","2","2","2","2","2"]
["Κινητ. ανεμ.","Μετάδοση κίνησης","","","","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD","Οδηγείται με VFD"]
["IPLV","","","","","4.73","4.73","4.67","4.65","4.67","4.86","","4.62","4.92","5.12","5.26","","5.34","5.32","5.22","5.23","5.19"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Είσοδος/έξοδος νερού εξατμιστή (Εξ. Διάμ.)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","4.21","4.37","4.21","4.41","4.16","4.42","","4.13","4.74","4.8","4.82","","4.92","4.89","4.83","4.79","4.72"]
["Power input","Ψύξη","","Ονομ.","kW","26.6","35.4","42.6","57.4","72.9","68.8","","84.4","95.2","109","124","","160","180","196","208","203"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα","Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα"]
["","Χρώμα","","","","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_","Κρεμ_"]
["Ανεμιστήρας","Τύπος","","","","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα","Απευθείας έλικα"]
["","Ποσότητα","","","","6","8","8","10","12","14","","16","7","8","10","","12","12","14","14","14"]