{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FAA-B / RZAG-NY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FAA100BUV1B / RZAG71N2Y1B","FAA71BUV1B / RZAG71N2Y1B","FAA100BUV1B / RZAG71N7Y1B","FAA71BUV1B / RZAG71N7Y1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG100N2Y1B","FAA100BUV1B / RZAG100N2Y1B","FAA100BUV1B / RZAG100N7Y1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG100N7Y1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","6.80 (1)","6.80","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Ψύξη χώρου","SEER","","","6.43","6.58","6.43","6.58","8.57","6.42","6.42","8.57"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","370","362","370","362","388","518","518","388"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A++","A++","A++","A++","A+++","A++","A++","A+++"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Απόδοση","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.10","4.20","4.10","4.20","4.63","4.01","4.01","4.63"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A+","A+","A+","A+","A++","A+","A+","A++"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","1,605","1,567","1,605","1,567","2,359","2,725","2,723","2,359"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","","3.27","","","","3.24"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","","1,040","","","","1,466"]
["","COP","","","","3.42","","","","3.17"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","","A","","","","A"]
["","","Θέρμανση","","","B","","","","D"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","7.50 (2)","7.50","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.80","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]