{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Απόδοση ψύξης","Συνολική απόδοση","","Ονομ.","kW","","20.0","24.1"]
["Απόδοση θέρμανσης","Συνολική απόδοση","","Ονομ.","kW","","23.0","26.4"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","Άβαφο","Άβαφο","Άβαφο"]
["","Υλικό","","","","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας","Γαλβανισμένος χάλυβας"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Ύψος","mm","350","450","450"]
["","","","Πλάτος","mm","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Βάθος","mm","662","900","900"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","59.0","89.0","94.0"]
["Απαιτούμενο διάκενο ψευδοροφής >","mm","","","","350","450","450"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","Ψύξη","Ονομ.","m³/min","43.0"]
["","","","Μέτρια","m³/min","","69.0","89.0"]
["","","Θέρμανση","Ονομ.","m³/min","43.0"]
["","","","Μέτρια","m³/min","","69.0","89.0"]
["","Εξωτερική στατική πίεση","","Υψηλή","Pa","150","250","250"]
["","","","Ονομ.","Pa","150","250","250"]
["","","","Χαμηλή","Pa","150","250","250"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","","dBA","75.0","81.0","82.0"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Υψ.","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["","Θέρμανση","","Χαμηλή","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52","9.52","12.70"]
["","Αέριο","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","15.9","22.2","22.2"]
["","Συμπυκνωμάτων","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Συστήματα ελέγχου","Τηλεχειριστήριο με καλώδιο","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού","","","","1","1","1"]
["Power supply","Όνομα","","","","V3","V3","V3"]
["","Φάση","","","","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Οι τιμές θορύβου μετριούνται σε ημι-ανηχοϊκό θάλαμο με διορθώσεις.","(1) - Οι τιμές θορύβου μετριούνται σε ημι-ανηχοϊκό θάλαμο με διορθώσεις.","(1) - Οι τιμές θορύβου μετριούνται σε ημι-ανηχοϊκό θάλαμο με διορθώσεις."]
["","","","","","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.","(2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα."]
["","","","","","(3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.","(3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου."]
["","","","","","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.","(4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή."]
["","","","","","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο διάγραμμα καλωδίωσης, στην πινακίδα αναγνώρισης μονάδας και στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο διάγραμμα καλωδίωσης, στην πινακίδα αναγνώρισης μονάδας και στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.","(5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο διάγραμμα καλωδίωσης, στην πινακίδα αναγνώρισης μονάδας και στο εγχειρίδιο εγκατάστασης."]