{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C5VEB","FDQ125C7VEB"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","Υψ.","dBA","40","40"]
["","","Χαμηλή","dBA","33","33"]
["","Ψύξη","Χαμηλή","dBA","33","33"]
["","","Υψ.","dBA","40","40"]
["Χειριστήρια","Τηλεχειριστήριο με καλώδιο","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528"]
["","Infrared remote control","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Απόδοση ψύξης","Συνολική απόδοση","Ονομ.","kW","12.5 (1)","12.5"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52","9.52"]
["","Αέριο","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","15.9","15.9"]
["","Συμπυκνωμάτων","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Power input","Ψύξη","Ονομ.","kW","0.35"]
["","Θέρμανση","Ονομ.","kW","0.35"]
["Απαιτούμενο διάκενο ψευδοροφής >","mm","","","350","350"]
["Sound power level","Ψύξη","","dBA","66","66"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","Πλάτος","mm","1,400","1,400"]
["","","Βάθος","mm","700","700"]
["","","Ύψος","mm","300","300"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","","Γαλβανισμένος χάλυβας"]
["","Χρώμα","","","Άβαφο (γαλβανισμένο)","Not painted"]
["Βάρος","Μονάδα","","kg","45","45"]
["Ανεμιστήρας","Εξωτερική στατική πίεση","Υψηλή","Pa","200","200"]
["","","Ονομ.","Pa","50","50"]
["Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων","mm","","","625","625"]
["Διακοσμητική μάσκα","Βάρος","","kg","6.5","6.5"]
["","Μοντέλο","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Διαστάσεις","Ύψος","mm","55","55"]
["","","Βάθος","mm","500","500"]
["","","Πλάτος","mm","1,500","1,500"]
["","Χρώμα","","","Λευκό (10Y9/0.5)","Λευκό (10Y9/0.5)"]
["Απόδοση θέρμανσης","Συνολική απόδοση","Ονομ.","kW","14.0 (2)","14.0"]
["Power supply","Φάση","","","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","Hz","50/60","50/60"]
["","Όνομα","","","VE","VE"]
["","Τάση","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(2) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας."]
["","","","","(3) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.","(3) - Οι τιμές ηχητικής πίεσης ισχύουν για μονάδα με είσοδο αέρα από πίσω."]
["","","","","(4) - Οι τιμές ηχητικής πίεσης ισχύουν για μονάδα με είσοδο αέρα από πίσω.","(4) - κατηγορία μονάδας PED: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC"]
["","","","","(5) - κατηγορία μονάδας PED: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC","(5) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια), υψομετρική διαφορά: 0m"]