{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / RXM25M3V1B9","FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9","FDXM50F3V1B / RXM50M3V1B9","FDXM60F3V1B / RXM60M3V1B9"]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","","1.40","","1.70"]
["","Μέγ.","","kW","","3.80","","6.50"]
["","Ονομ.","","kW","","3.40","","6.00"]
["Ψύξη χώρου","SEER","","","","5.26","","5.56"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","226","","315"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","","3.40","","6.00"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","A","","A"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Απόδοση","Pdesign","kW","","2.90","","4.60"]
["","SCOP/A","","","","3.88","","3.80"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","A","","A"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","1,046","","1,693"]
["Ονομαστική απόδοση","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","","570","","1,024"]
["","EER","","","","2.98","","2.93"]
["","COP","","","","3.48","","3.21"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","","C","","C"]
["","","Θέρμανση","","","B","","C"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","","4.00","","7.00"]
["","Ελάχ.","","kW","","1.40","","1.70"]
["","Μέγ.","","kW","","5.00","","7.10"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","","(2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]
["","","","","","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","","(4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["Εξωτερική μονάδα","","","","RXM25M3V1B9","","RXM50M3V1B9"]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","1.30","","1.70"]
["","Ονομ.","","kW","2.40","","5.00"]
["","Μέγ.","","kW","3.00","","5.30"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","kW","1.30","","1.70"]
["","Ονομ.","","kW","3.20","","5.80"]
["","Μέγ.","","kW","4.50","","6.00"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","3.77","","3.06"]
["","COP","","","4.00","","3.10"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","318","","816"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A","","B"]
["","","Θέρμανση","","A","","D"]
["Ψύξη χώρου","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A+","","A+"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","2.40","","5.00"]
["","SEER","","","5.68","","5.77"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","148","","303"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A+","","A"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","2.60","","4.00"]
["","SCOP/A","","","4.24","","3.93"]
["","Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10°","","kW","2.16","","3.55"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","858","","1424"]