{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM50F3V1B / RXS50L2V1B","FDXM60F3V1B / RXS60L2V1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","5.00","6.00"]
["Ψύξη χώρου","SEER","","","5.72","5.51"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","306","381"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","5.00","6.00"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A+","A"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Απόδοση","Pdesign","kW","4.00","4.60"]
["","SCOP/A","","","3.93","3.80"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A","A"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","1,425","1,693"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","χιλ.","6.35","6.35"]
["","Αέριο","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","χιλ.","12.70","12.70"]
["","Αποχέτευση","OD","χιλ.","VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)","VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","3.03","2.91"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","825","1,030"]
["","COP","","","3.10","3.21"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","B","C"]
["","","Θέρμανση","","D","C"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","5.80","7.00"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]