{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB9 / RXM25R5V1B","FFA35A2VEB9 / RXM35R5V1B","FFA50A2VEB9 / RXM50R5V1B","FFA50A2VEB9 / RXM50R2V1B","FFA60A2VEB9 / RXM60R5V1B","FFA60A2VEB9 / RXM60R2V1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","","","5.00","5.00","5.70","5.70"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","","","5.80","5.80","7.00","7.00"]
["Ονομαστική απόδοση","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","","","772","772","931","931"]
["","COP","","","","","3.49","3.49","3.41","3.41"]
["","EER","","","","","3.24","3.24","3.05","3.05"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","","","A","A","B","B"]
["","","Θέρμανση","","","","B","B","B","B"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","(2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","(4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","2.50","3.40"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","3.20","4.20"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","4.57","3.81"]
["","COP","","","3.90","3.50"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","273","446"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A","A"]
["","","Θέρμανση","","A","B"]
["Ψύξη χώρου","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A++","A++"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","2.50","3.40"]
["","SEER","","","6.17","6.38"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","142","186"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A+","A+"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","2.31","3.10"]
["","SCOP/A","","","4.24","4.10"]
["","Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10°","","kW","2.03","2.04"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","762","1058"]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]