{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":61,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA100AVEB / RZQG100L8Y1B","FHA125AVEB / RZQG125L8Y1B","FHA140AVEB / RZQG100L8Y1B","FHA140AVEB / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA60AVEB9 / FHA60AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB9 / FHA71AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB9 / FHA71AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA100AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA125AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA140AVEB8 / RZQG100L8Y1B","FHA140AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA140AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA60AVEB99 / FHA60AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB99 / FHA71AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB99 / FHA71AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA100AVEB8 / RZQG100L8Y1B","FHA125AVEB8 / RZQG125L8Y1B","FHA140AVEB8 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA60AVEB98 / FHA60AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA71AVEB98 / FHA71AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB98 / FHA71AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA100AVEB / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA71AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA71AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA100AVEB8 / RZQG71L8Y1B","FHA71AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA100AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA140AVEB / RZQG140L7Y1B","FHA140AVEB8 / RZQG140L7Y1B","FHA140AVEB9 / RZQG140L7Y1B"]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Απόδοση ψύξης","Ονομ.","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","13.40","13.40","13.40"]
["Ψύξη χώρου","SEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.86","5.10","5.10","5.10","6.86","5.10","5.10","5.10","5.10","6.86","6.86","6.86","5.10","5.10","6.86","6.22","6.22","6.22"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","347","467","467","467","347","467","467","467","467","347","347","347","467","467","347","1,292","1,292","1,292"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","13.40","13.40","13.40"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A++","A","A","A","A++","A","A","A","A","A++","A++","A++","A","A","A++"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Απόδοση","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","7.60","6.00","6.00","6.00","7.60","6.00","6.00","6.00","6.00","7.60","7.60","7.60","6.00","6.00","7.60","11.61","11.61","11.61"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.32","3.80","3.80","3.80","4.32","3.80","3.80","3.80","3.80","4.32","4.32","4.32","3.80","3.80","4.32","4.22","4.22","4.22"]
["","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A+","A","A","A","A+","A","A","A","A","A+","A+","A+","A","A","A+"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2,463","2,211","2,211","2,211","2,463","2,211","2,211","2,211","2,211","2,463","2,463","2,463","2,211","2,211","2,463","3,851","3,851","3,851"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.82","3.30","3.30","3.30","3.82","3.30","3.30","3.30","3.30","3.82","3.82","3.82","3.30","3.30","3.82","2.92","2.92","2.92"]
["Σημειώσεις","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","","","","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","","","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","","","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","","","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]
["Ονομαστική απόδοση","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","890","","","","","890","","890"]
["","COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.13","","","","","4.13","","4.13","","","","3.63","3.63","3.63"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A","","","","","A","","A"]
["","","Θέρμανση","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A","","","","","A","","A"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ονομ.","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","7.50","","","","","7.50","","7.50","","","","15.50","15.50","15.50"]
["Ψύξη χώρου","ηs, c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","245.96"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","165.87"]