{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M9 / RXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20M5V1B9 / RXP20M5V1B","FTXP25M5V1B9 / RXP25M5V1B","FTXP35M5V1B9 / RXP35M5V1B"]
["Εξωτερική μονάδα","","","","RXP20M5V1B","RXP25M5V1B","RXP35M5V1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","","1.3"]
["","Ονομ.","","kW","","2.50"]
["","Μέγ.","","kW","","3.0"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","kW","","1.30"]
["","Ονομ.","","kW","","3.00"]
["","Μέγ.","","kW","","4.00"]
["Ονομαστική απόδοση","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","","326"]
["","COP","","","","4.36"]
["","EER","","","","3.83"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","","A"]
["","","Θέρμανση","","","A"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]
["","","","","(3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","1.3","","1.3"]
["","Ονομ.","","kW","2.00","","3.50"]
["","Μέγ.","","kW","2.6","","4.0"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","kW","1.30","","1.30"]
["","Ονομ.","","kW","2.50","","4.00"]
["","Μέγ.","","kW","3.50","","4.80"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","4.02","","3.49"]
["","COP","","","4.77","","4.02"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","249"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A","","A"]
["","","Θέρμανση","","A","","A"]
["Ψύξη χώρου","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A++","","A++"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","2.00","","3.50"]
["","SEER","","","6.79","","6.62"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","103","","186"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A++","","A++"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","2.20","","2.80"]
["","SCOP/A","","","4.65","","4.64"]
["","Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10°","","kW","1.99","","2.33"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","662","","845"]
["Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας","","","","A+++ ~ D","","A+++ ~ D"]