{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTM-S / RXTM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXTM30S2V1B / RXTM30A2V1B","FTXTM40S2V1B / RXTM40A2V1B"]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","1.2","1.2"]
["","Ονομ.","","kW","3","4"]
["","Μέγ.","","kW","4.6","5.2"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","kW","0.8","0.9"]
["","Ονομ.","","kW","3.2","4"]
["","Μέγ.","","kW","7.4","8.8"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","5.13","4.71"]
["","COP","","","5.2","5.51"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","292","425"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A","A"]
["","","Θέρμανση","","A","A"]
["Ψύξη χώρου","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A+++","A+++"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","3","4"]
["","SEER","","","8.65","8.93"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","121","157"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A+++","A+++"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","3","3.8"]
["","SCOP/A","","","5.2","5.5"]
["","Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10°","","kW","3","3.8"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","807","967"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]
["","","","","(2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]