{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-B / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXM25B2V1B / RXM25A5V1B9","FVXM35B2V1B / RXM35A5V1B9","FVXM50B2V1B / RXM50A5V1B9"]
["Απόδοση ψύξης","Ελάχ.","","kW","1.3","1.4","1.4"]
["","Ονομ.","","kW","2.4","3.4","5"]
["","Μέγ.","","kW","3.5","4","5.8"]
["Απόδοση θέρμανσης","Ελάχ.","","kW","1.3","1.4","1.4"]
["","Ονομ.","","kW","3.4","4.5","5.8"]
["","Μέγ.","","kW","4.7","5.8","8.1"]
["Ονομαστική απόδοση","EER","","","4.63","4.23","3.81"]
["","COP","","","4.55","3.92","3.81"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh","259","402","656"]
["","Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση","Ψύξη","","A","A","A"]
["","","Θέρμανση","","A","A","A"]
["Ψύξη χώρου","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A+++","A++","A++"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","2.4","3.4","5"]
["","SEER","","","8.64","8.19","7.3"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","97","145","240"]
["Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα)","Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας","","","A++","A++","A+"]
["","Απόδοση","Pdesign","kW","2.3","2.8","4.1"]
["","SCOP/A","","","4.7","4.68","4.31"]
["","Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10°","","kW","1.91","2.12","3.56"]
["","Ετήσια κατανάλωση ενέργειας","","kWh/a","686","837","1330"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας","(1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας"]
["","","","","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]
["","","","","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m","(3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","(4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.","(4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m."]