{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","HXY-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","HXY080A8V1BF","HXY125A8V1BF","HXY080A8V1B (Archived)","HXY125A8V1B (Archived)"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ονομ.","","dBA","31 (4)","31 (4)","31 (4)","31 (4)"]
["Ψυκτικό μέσο","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Τύπος","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","Πλάτος","mm","480","480","480","480"]
["","","Βάθος","mm","344","344","344","344"]
["","","Ύψος","mm","890","890","890","890"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη","Λαμαρίνα με επικάλυψη"]
["","Χρώμα","","","Λευκό","Λευκό","Λευκό","Λευκό"]
["PED","Κατηγορία","","","ΑΕ. 3§3, Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC","ΑΕ. 3§3, Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC","ΑΕ. 3§3, Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC","ΑΕ. 3§3, Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC"]
["Βάρος","Μονάδα","","kg","44.0","44.0","44.0","44.0"]
["Συνδέσεις καλωδιώσεων","Για σύνδεση με διασύνδεση χρήστη","Ποσότητα","","2","2","2","2"]
["Power supply","Φάση","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","Hz","50","50","50","50"]
["","Τάση","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Ρεύμα","Συνιστώμενες ασφάλειες","","A","6~16","6~16","6~16","6~16"]
["Σημειώσεις","","","","(1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)","(1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)","(1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)","(1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)"]
["","","","","(2) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(2) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(2) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(2) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","(3) - Ρύθμιση διακόπτη παροχής","(3) - Ρύθμιση διακόπτη παροχής","(3) - Ρύθμιση διακόπτη παροχής","(3) - Ρύθμιση διακόπτη παροχής"]
["","","","","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε απόσταση 1m από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε απόσταση 1m από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε απόσταση 1m από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον.","(4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε απόσταση 1m από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον."]
["","","","","(5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]