{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXK-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXK25AV1B","RXK35AV1B","RXK60AV1B","RXK50AV1B"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","45","46","51"]
["","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","45","46","51"]
["Ψυκτικό μέσο","Charge","","","TCO2Eq","1.5","2.1","3.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Φορτίο","","","kg","0.74","1.00","1.45"]
["","Τύπος","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Συμπιεστής","Type","","","","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing.","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing.","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing."]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","χιλ.","658","658","855"]
["","","","Βάθος","χιλ.","289","289","328"]
["","","","Ύψος","χιλ.","550","550","753"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","24","26","44"]
["Power supply","Φάση","","","","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό)","(1) - Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό)","(1) - Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό)"]
["","","","","","(2) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.","(2) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.","(2) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση."]
["","","","","","(3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου","(3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ.","χιλ.","","","","628"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ.","χιλ.","","","","855"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ.","χιλ.","","","","328"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","","","","37"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","","","","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing."]
["Εύρος λειτουργίας","Ψύξη","Περιβάλλοντος","Ελάχ.","°CDB","","","","-10"]
["","","","Μέγ.","°CDB","","","","46"]
["","Θέρμανση","Περιβάλλοντος","Ελάχ.","°CWB","","","","-15"]
["","","","Μέγ.","°CWB","","","","18"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","","","","51"]
["","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","","","","51"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","","","","R-410A"]
["","Φορτίο","","","kg","","","","1.25"]
["","Φορτίο","","","tCO2Eq","","","","2.6"]
["","GWP","","","","","","","2087.5"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Μήκος σωληνώσεων","Μέγ.","OU - IU","m","","","","30"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Φάση","","","","","","","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","","","","50"]
["","Τάση","","","V","","","","220-240"]