{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG100M7Y1B","RZAG125M7Y1B","RZAG140M7Y1B"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","","51","52","52"]
["","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","","47","50","51"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Πλαστικός σφιγκτήρας","","","","","2","2","2"]
["","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","","","","","1","1","1"]
["","Ετικέτα ψυκτικού μέσου για τη ρύθμιση του αερίου F","","","","","1","1","1"]
["","Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας","","","","","1","1","1"]
["","Ενεργειακή σήμανση LOT10","","","","","1","1","1"]
["Ψυκτικό μέσο","Charge","","","TCO2Eq","","2.53","2.53","2.53"]
["","GWP","","","","","675","675","675"]
["","Charge","","","kg","","3.75","3.75","3.75"]
["","Τύπος","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Μήκος σωληνώσεων","Μέγ.","OU - IU","m","","85","85","85"]
["","","Σύστημα","Χωρίς φορτίο","m","","40","40","40"]
["","","","Ισοδύναμο","m","","100","100","100"]
["","Αέριο","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Υψομετρική διαφορά","ΕΣ.-ΕΣ.","Μέγ.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["","","ΕΣ.-ΕΞ.","Μέγ.","m","","30.0","30.0","30.0"]
["","Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού","","","kg/m","","Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης","Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης","Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["Sound power level","Ψύξη","","","dBA","","66","69","70"]
["","Θέρμανση","","","dBA","","","69 (1)","70 (1)"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Πλάτος","mm","","940","940","940"]
["","","","Βάθος","mm","","320","320","320"]
["","","","Ύψος","mm","","1,430","1,430","1,430"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","","92","92","92"]
["Power supply","Φάση","","","","","3~","3~","3~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","","380-415","380-415","380-415"]
["Σημειώσεις","","","","","","(1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21","(1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21","(1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21"]
["","","","","","","(2) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤  75A ανά φάση.","(2) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤  75A ανά φάση.","(2) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤  75A ανά φάση."]
["","","","","","","(3) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(3) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως","(3) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως"]
["","","","","","","(4) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  ≤  16A ανά φάση.","(4) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  ≤  16A ανά φάση.","(4) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου  ≤  16A ανά φάση."]
["Διαστάσεις","Μονάδα","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ.","mm","990"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ.","mm","940"]
["","","","Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ.","mm","320"]
["Βάρος","Μονάδα","","","kg","70"]
["Συμπιεστής","Τύπος","","","","Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing"]
["Εύρος λειτουργίας","Ψύξη","Περιβάλλοντος","Ελάχ.","°CDB","-20"]
["","","","Μέγ.","°CDB","52"]
["","Θέρμανση","Περιβάλλοντος","Ελάχ.","°CWB","-20"]
["","","","Μέγ.","°CWB","18.0"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","","dBA","65"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Ονομ.","dBA","46"]
["","Θέρμανση","","Ονομ.","dBA","49"]
["Ψυκτικό μέσο","Τύπος","","","","R-32"]
["","Φορτίο","","","kg","2.95"]
["","GWP","","","","675"]
["","Φορτίο","","","tCO2Eq","1.99"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Υγρό-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ.","mm","9.52"]
["","Αέριο","","Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Αέριο-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ.","mm","15.9"]
["","Μήκος σωληνώσεων","Μέγ.","OU - IU","m","55"]
["","","Σύστημα","Ισοδύναμο","m","75"]
["","","","Χωρίς φορτίο","m","40"]
["","Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού","","","kg/m","Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["","Υψομετρική διαφορά","ΕΣ.-ΕΞ.","Μέγ.","m","30.0"]
["","","ΕΣ.-ΕΣ.","Μέγ.","m","0.5"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1"]
["","Tie-wraps","","","","2"]
["Τροφοδοσία ισχύος","Φάση","","","","3~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50"]
["","Τάση","","","V","380-415"]
["Ρεύμα - 50Hz","Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA)","","","A","16"]