{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXP20N5V1B9","ATXP25N5V1B9","ATXP35N5V1B9"]
["Power input","Ψύξη","","Ονομ.","kW","0.019","0.020","0.032"]
["","Θέρμανση","","Ονομ.","kW","0.023","0.023","0.032"]
["Περίβλημα","Χρώμα","","","","Λευκό","Λευκό","Λευκό"]
["Διαστάσεις","Unit","","Height","mm","286","286","286"]
["","","","Width","mm","770","770","770"]
["","","","Depth","mm","225","225","225"]
["Βάρος","Unit","","","kg","8.50","8.50","9.00"]
["Ανεμιστήρας","Ταχύτητα ροής αέρα","Ψύξη","Υψ.","m³/min","9.5","9.7","11.5"]
["","","","Medium","m³/min","7.4","7.7","8.3"]
["","","","Χαμηλή","m³/min","5.6","5.8","6.3"]
["","","","Αθόρυβη λειτουργία","m³/min","4.2","4.2","4.5"]
["","","Θέρμανση","Υψ.","m³/min","10.4","10.4","11.5"]
["","","","Medium","m³/min","8.1","8.1","9.0"]
["","","","Χαμηλή","m³/min","6.2","6.4","7.0"]
["","","","Αθόρυβη λειτουργία","m³/min","5.2","5.2","5.1"]
["Στάθμη ηχητικής ισχύος","Ψύξη","","","dBA","55","55","58"]
["","Θέρμανση","","","dBA","55","55","58"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Ψύξη","","Υψ.","dBA","39","40","43"]
["","","","Medium","dBA","33","33","34"]
["","","","Χαμηλή","dBA","25","26","27"]
["","","","Αθόρυβη λειτουργία","dBA","19","19","20"]
["","Θέρμανση","","Υψ.","dBA","39","40","40"]
["","","","Μέτρια","dBA","34","34","35"]
["","","","Χαμηλή","dBA","28","28","29"]
["","","","Αθόρυβη λειτουργία","dBA","21","21","21"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","6","6","6"]
["","Αέριο","","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.50","9.50","9.50"]
["","Drain","","","","18","18","18"]
["Control systems","Τηλεχειριστήριο υπερύθρων","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","Wired remote control","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","","","","1","1","1"]
["","Εγχειρίδιο χειρισμού","","","","1","1","1"]
["","Τηλεχειριστήριο υπερύθρων","","","","1","1","1"]
["","Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ","","","","2","2","2"]
["","Υποδοχή τηλεχειριστηρίου","","","","1","1","1"]
["","Πλάκα στήριξης","","","","1","1","1"]
["","Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη","","","","1","1","1"]
["","Ασημί φίλτρο σωματιδίων","","","","1","1","1"]
["","Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας","","","","2","2","2"]
["","Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας","","","","1","1","1"]
["Power supply","Φάση","","","","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","","Hz","50","50","50"]
["","Τάση","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Σημειώσεις","","","","","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m","(1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m"]
["","","","","","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια)","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια)","(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια)"]
["","","","","","(3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά","(3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά"]