{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB","FUQ100CVEB","FUQ125CVEB"]
["Στάθμη ηχητικής πίεσης","Θέρμανση","Υψ.","dBA","41","46","47"]
["","","Ονομ.","dBA","38","42","43"]
["","","Χαμηλή","dBA","35","39","40"]
["","Ψύξη","Χαμηλή","dBA","35","39","40"]
["","","Υψ.","dBA","41","46","47"]
["","","Ονομ.","dBA","38","42","43"]
["Στάνταρτ εξαρτήματα","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","","","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης","Εγχειρίδιο εγκατάστασης"]
["","Εγχειρίδιο χειρισμού","","","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού","Εγχειρίδιο χειρισμού"]
["","Δήλωση συμμόρφωσης","","","Δήλωση συμμόρφωσης","Δήλωση συμμόρφωσης","Δήλωση συμμόρφωσης"]
["","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","","","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων","Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων"]
["","Μεταλλικός σφιγκτήρας","","","Μεταλλικός σφιγκτήρας","Μεταλλικός σφιγκτήρας","Μεταλλικός σφιγκτήρας"]
["","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","","","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης","Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης"]
["","Σφιγκτήρες","","","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες","Σφιγκτήρες"]
["","Σύσφιξη ροδέλας","","","Σύσφιξη ροδέλας","Σύσφιξη ροδέλας","Σύσφιξη ροδέλας"]
["","Μόνωση συνδέσμου & Υλικό στεγανοποίησης","","","Μόνωση συνδέσμου & Υλικό στεγανοποίησης","Μόνωση συνδέσμου & Υλικό στεγανοποίησης","Μόνωση συνδέσμου & Υλικό στεγανοποίησης"]
["","Γωνία","","","Γωνία","Γωνία","Γωνία"]
["","Σχέδιο εγκατάστασης","","","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης","Σχέδιο εγκατάστασης"]
["","Υλικό μπλοκαρίσματος","","","Υλικό μπλοκαρίσματος","Υλικό μπλοκαρίσματος","Υλικό μπλοκαρίσματος"]
["","Σωλήνωση καμπύλης L","","","Σωλήνωση καμπύλης L","Σωλήνωση καμπύλης L","Σωλήνωση καμπύλης L"]
["","Κοχλίες","","","Κοχλίες","Κοχλίες","Κοχλίες"]
["","Τύπου άνευ υφάνσεως","","","Τύπου άνευ υφάνσεως","Τύπου άνευ υφάνσεως","Τύπου άνευ υφάνσεως"]
["Χειριστήρια","Τηλεχειριστήριο με καλώδιο","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7C58","BRC7C58","BRC7C58"]
["Συνδέσεις σωληνώσεων","Υγρό","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Αέριο","ΕΞ.ΔΙΑΜ.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Συμπυκνωμάτων","","","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)"]
["Sound power level","Ψύξη","","dBA","59","64","65"]
["","Θέρμανση","","dBA","59","64","65"]
["Διαστάσεις","Μονάδα","Πλάτος","mm","950","950","950"]
["","","Βάθος","mm","950","950","950"]
["","","Ύψος","mm","198","198","198"]
["Περίβλημα","Υλικό","","","Ρητίνη","Ρητίνη","Ρητίνη"]
["","Χρώμα","","","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')","Fresh white ('κατάλευκο')"]
["Βάρος","Μονάδα","","kg","25","26","26"]
["Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων","mm","","","600","600","600"]
["Power supply","Φάση","","","1~","1~","1~"]
["","Συχνότητα","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Όνομα","","","VE","VE","VE"]
["","Τάση","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]